■ 선박에서의 오염방지에 관한 규칙 [별지 제21호의4서식] <개정 2023. 9. 1.>

(4쪽 중 1쪽)

증서번호 제              호

Cert. No.

에너지효율검사증서

INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE

대    한    민    국

REPUBLIC OF KOREA

「1978년 의정서 및 1997년 의정서에 따라 개정된 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약」(이하 "협약"이라 한다)에 따라 대한민국정부의 권한으로                                   발행합니다.

Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of Republic of Korea by                                 .

선박의 명세

Particulars of ship           .

선 명 Name of Ship	선박번호 또는 호출부호 Distinctive Number or Letters	선 적 항 Port of Registry	총톤수 Gross Tonnage	IMO 번호* IMO Number*

이 증서는 다음 사항을 증명합니다.:

THIS IS TO CERTIFY:

1. 이 선박은 협약 부속서 VI의 제5.4규칙에 따라 검사되었음.

That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 5.4 of Annex VI to the Convention, and

2. 검사의 결과, 이 선박은 제22규칙, 제23규칙, 제24규칙, 제25규칙 및 제26규칙의 해당 요건에 적합함.

That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements in regulation 22, 23, 24, 25 and 26.

이 증서 발급을 위한 검사완료일:

Completion date of the survey on which this certificate is based:

년

월

일

에서 발행합니다.

Issued at

on the

day of

.

	해 양 수 산 부 장 관 (인) (Minister of Oceans and Fisheries) 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단 이 사 장 (인) (President of Korea Maritime Transportation Safety Authority) 선 급 법 인 의 장 (인) (President of Classification Society)

*  IMO 선박식별번호계획에 따를 것[결의서 A.1117(30)].

In accordance with IMO ship identification number scheme(resolution A.1117(30)].

210㎜×297㎜[백상지 120g/㎡]

		(4쪽 중 2쪽)
에너지효율검사증서추록 SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE (IEE CERTIFICATE) 에너지효율과 관련된 구조의 기록부 RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY 1. 선박의 중요 항목: PARTICULARS OF SHIP: 1.1 선명: Name of ship: 1.2 IMO 번호: IMO number: 1.3 건조 계약일: Date of building contract: 1.4 주요개조일(적용되는 경우): Date of major conversion(if applicable): 1.5 총톤수: Gross tonnage: 1.6 재화중량: Deadweight: 1.7 선박의 종류*: Type of ship 2. 추진 시스템의 유형 TYPE OF PROPULSION SYSTEM 2.1 디젤 추진 Diesel propulsion □ 2.2 디젤-전기 추진 Diesel-electric propulsion □ 2.3 터빈 추진 Turbine propulsion □ 2.4 하이브리드 추진 Hybrid propulsion □ 2.5 기타 추진 시스템 Propulsion system other than any of the above □ 3. 선박에너지효율설계지수 (EEDI) ATTAINED ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) 3.1 제22.1규칙에 따른 선박에너지효율설계지수는 선박에너지효율설계지수 계산 과정을 보여주는 기술 파일에 포함된 정보를 기준으로 계산된다. The Attained EEDI in accordance with regulation 22.1 is calculated based on the information contained in the technical file which also shows the process of calculating the Attained EEDI □ 선박에너지효율설계지수는: g-CO2/tonne-mile 이다. The Attained EEDI is: g-CO2/tonne-mile * 제1규칙에 규정된 정의에 따라 선박의 종류를 기입할 것. 제2규칙에서 정의한 선박의 종류들 중 하나 이상에 해당하는 경우에는 가장 엄격한 요구 에너지효율지수를 가진 선박의 종류를 적용해야 한다. 선박이 제2규칙에 정의된 선박의 종류에 해당하지 않을 경우에는 "제2규칙에서 정의한 선박 종류 이외의 선박"이라고 기입한다. Insert ship type in accordance with definitions specified in regulation 2. Ships falling into more than one of the ship types defined in regulation 2 should be considered as being the ship type with the most stringent (the lowest) required EEDI. If ship does not fall into the ship types defined in regulation 2, insert "Ship other than any of the ship type defined in regulation 2".

		(4쪽 중 3쪽)
3.2 다음의 이유로 선박에너지효율설계지수를 계산하지 않는다: The attained EEDI is not calculated as: 3.2.1 해당 선박이 제2.2.18규칙에 정의된 신선이 아니므로 제22.1규칙에 따라 제외된다. the ship is exempt under regulation 22.1 as it is not a new ship as defined in regulation 2.2.18 □ 3.2.2 추진시스템의 종류가 제19.3규칙에 따라 제외된다. the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3 □ 3.2.3 제22규칙의 요구사항이 제19.4규칙에 따라 해당 선박의 주관청에 의해 제외된다. the requirement of regulation 22 is waived by the ship's Administration in accordance with regulation 19.4 □ 3.2.4 선박의 종류가 제22.1규칙에 따라 제외된다. the type of ship is exempt in accordance with regulation 22.1 □ 4. 선박에너지효율설계지수 허용값 REQUIRED EEDI 4.1 선박에너지효율설계지수 허용값은: g-CO2/tonne-mile 이다. Required EEDI is: g-CO2/tonne-mile 4.2 다음의 이유로 선박에너지효율설계지수 허용값을 적용하지 않는다: The required EEDI is not applicable, as: 4.2.1 해당 선박이 제2.2.18규칙에 정의된 신선이 아니므로 제24.1규칙에 따라 제외된다. the ship is exempt under regulation 24.1 as it is not a new ship as defined in regulation 2.2.18 □ 4.2.2 추진시스템의 종류가 제19.3규칙에 따라 제외된다. the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3 □ 4.2.3 제24규칙의 요구사항이 제19.4규칙에 따라 해당 선박의 주관청에 의해 제외된다. the requirement of regulation 24 is waived by the ship's Administration in accordance with regulation 19.4 □ 4.2.4 선박의 종류가 제24.1규칙에 따라 제외된다. the type of ship is exempt in accordance with regulation 24.1 □ 4.2.5 선박의 용량이 제24.2규칙의 표 1의 최소 용량 기준 미만이다. the ship's capacity is below the minimum capacity threshold in Table 1 of regulation 24.2 □ 5 선박에너지효율지수(EEXI) Attained Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) 5.1 제23.1규칙에 따른 선박에너지효율지수는 기구에 의해 개발된 지침서*에 따라 계산된다. The attained EEXI in accordance with regulation 23.1is calculated taking into account the guidelines developed by the Organization □ 선박에너지효율지수는: gram-CO2/tonne-mile 이다. The attained EEXI is ..............grams-CO2/tonne-mile * 선박에너지효율지수 계산에 관한 2021 지침서 참조[결의서. MEPC.333(76)] In Refer to the 2021 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)[resolution MEPC.333(76)]

		(4쪽 중 4쪽)
5.2 다음의 이유로 선박에너지효율지수를 계산하지 않는다: The attained EEXI is not calculated, as: 5.2.1 추진시스템의 종류가 제19.3규칙에 따라 제외된다. the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3 □ 5.2.2 선박의 종류가 제23.1규칙에 따라 제외된다. the type of ship is exempt in accordance with regulation 23.1 □ 6 선박에너지효율지수 허용값 Required EEXI 6.1 제25규칙에 따라 선박에너지효율지수 허용값은: g-CO2/tonne-mile 이다. The required EEXI is:.............grams-CO2/tonne-mile in accordance with regulation 25 6.2 다음의 이유로 선박에너지효율지수 허용값을 적용하지 않는다: The required EEXI is not applicable, as: 6.2.1 추진시스템의 종류가 제19규칙에 따라 제외된다. the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19 □ 6.2.2 선박의 종류가 제25.1규칙에 따라 제외된다. the type of ship is exempt in accordance with regulation 25.1 □ 6.2.3 선박의 용량이 제25.1규칙의 표 3의 최소 용량 기준 미만이다. the ship's capacity is below the minimum capacity threshold in table 3 of regulation 25.1 □ 7. 선박에너지효율관리계획서 SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN 7.1 이 선박은 제26규칙에 따라 선박에너지효율관리계획서(SEEMP)가 제공된다. The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) in compliance with regulation 26 □ 8. 선박에너지효율설계지수 기술 파일 EEDI TECHNICAL FILE 8.1 제22.1규칙에서 요구되는 선박에너지효율설계지수에 대한 기술 파일은 에너지효율증서와 함께 유지되어야 한다. The IEE Certificate is accompanied by the EEDI technical file in compliance with regulation 22.1 □ 8.1.1 선박에너지효율설계지수 기술 파일 식별/검증 번호 The EEDI technical file identification/verification number 8.1.2 선박에너지효율설계지수 기술 파일 검증일 The EEDI technical file verification date