■ 해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 시행규칙 [별지 제5호서식]
폐기물 해양배출 검사성적서
(3쪽 중 제1쪽)
제 호
배출자	상호(명칭)				성명(대표자)
	주소(사업장)				전화번호
검사내용	검사항목		(예) 일반, 생태독성
	폐기물 종류				용도	(예) 위탁처리신고용, 자가측정용, 기타
시료	채취장소		(예) 호퍼, 압롤박스, 저장탱크 등		채취일시
함수율
검사항목		제 1기준 (㎎/㎏, 건중량)		제 2기준 (㎎/㎏, 건중량)	검사 결과 (㎎/㎏, 건중량)		판정 결과
수은 또는 그 화합물		5		1
폴리염화비페닐 - 28		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 52		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 101		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 118		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 138		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 153		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 180		0.15		0.03
발광박테리아		-		대조구 대비 30 % 이하	(%)
저서성 단각류		-		대조구 대비 30 % 이하	(%)
위의 검사결과는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제7조제5항 및 같은 법 시행규칙 제9조제2항에 따른 같은 법 시행령 별표 1 제1호가목ㆍ나목 및 제2호가목의 폐기물(어류ㆍ패류의 젓갈 또는 그 폐기물, 수산물 가공잔재물, 어장정화ㆍ정비 시 수거되는 조개껍데기 등)에 대한 검사성적입니다. 년 월 일 검사기관 ○○○○○○○○ (인)
주소: (전화번호: )

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

폐기물 해양배출 검사성적서
(3쪽 중 제2쪽)
제 호
배출자	상호(명칭)				성명(대표자)
	주소(사업장)				전화번호
검사내용	검사항목		(예) 일반, 생태독성
	폐기물 종류				용도	(예) 위탁처리신고용, 자가측정용, 기타
시료	채취장소		(예) 호퍼, 압롤박스, 저장탱크 등		채취일시
함수율
검사항목		제1기준 (㎎/㎏, 건중량)		제2기준 (㎎/㎏, 건중량)	검사 결과 (㎎/㎏, 건중량)		판정 결과
유분(광유류)		10,000		2,000
시안화합물		200		40
페놀류		4,000		800
크롬 또는 그 화합물		1,850		370
아연 또는 그 화합물		9,000		1,800
구리 또는 그 화합물		2,000		400
카드뮴 또는 그 화합물		20		4
수은 또는 그 화합물		5		1
유기인화합물		100		20
비소 또는 그 화합물		145		29
납 또는 그 화합물		1,100		220
폴리염화비페닐 - 28		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 52		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 101		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 118		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 138		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 153		0.15		0.03
폴리염화비페닐 - 180		0.15		0.03
나프탈렌		4		0.8
페난트렌		5		1
안트라센		4		0.8
벤조(a)피렌		4.5		0.9
플루오란텐		10		2.5
벤조(a)안트라센		5		1
벤조(b)플루오란텐		4		0.8
발광박테리아		-		대조구 대비 30% 이하	(%)
저서성 단각류		-		대조구 대비 30% 이하	(%)
위의 검사결과는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제7조제5항 및 같은 법 시행규칙 제9조제2항에 따른 같은 법 시행령 별표 1 제1호다목의 폐기물(원료로 사용된 동식물 폐기물)에 대한 검사성적입니다. 년 월 일 검사기관 ○○○○○○○○ (인)
주소: (전화번호: )

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

폐기물 해양배출 검사성적서
(3쪽 중 제3쪽)
제 호
배출자	상호(명칭)				성명(대표자)
	주소(사업장)				전화번호
검사내용	검사항목	(예) 일반, 생태독성
	폐기물 종류				용도	(예) 위탁처리신고용, 자가측정용, 기타
시료	채취장소	(예) 호퍼, 압롤박스, 저장탱크 등			채취일시
함수율
검사항목			제1기준 (㎎/㎏, 건중량)	제2기준 (㎎/㎏, 건중량)	검사 결과 (㎎/㎏, 건중량)		판정 결과
크롬 또는 그 화합물			370	80
아연 또는 그 화합물			410	200
구리 또는 그 화합물			270	65
카드뮴 또는 그 화합물			10	2.5
수은 또는 그 화합물			1.2	0.3
비소 또는 그 화합물			70	20
납 또는 그 화합물			220	50
니켈 또는 그 화합물			52	35
총폴리클로리네이티드비페닐			0.180	0.023
총다환방향족탄화수소			45	4
발광박테리아			-	대조구 대비 30% 이하	(%)
저서성 단각류			-	대조구 대비 30% 이하	(%)
위의 검사 결과는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제7조제5항 및 같은법 시행규칙 제9조제2항에 따른 같은 법 시행령 별표 1 제2호나목의 폐기물(준설토사)에 대한 검사성적입니다. 년 월 일 검사기관 ○○○○○○○○ (인)
주소: (전화번호: )

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)