[별표 2]<개정 1995.8.31> 열사용기자재 제조업의 시설기준(제6조관련)
1. 강철제보일러 제조업
구분					보유대수 및 인원
1. 검사시설
가. 만능재료시험기					용량 10톤이상의 것 1대이상
나. 수압시험기					20kg/㎠이상의 것 3대이상
다. 초음파탐상기					1대이상
라. 수질분석 설비					산도·경도·염산이온 및 인산이온분석이 가능한 것 1대이상
마. 탄산가스분석기					연속자동기록이 가능한 것 1대이상
바. 치수측정기					버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상
사. 방사선시험기					1대이상
2. 기술인력
가. 4년제 대학에서 이공계학과를 졸업한자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 열관리기사 1급·기계분야기사 1급·보일러기능장 또는 기계분야기사 1급·보일러기능장 또는 기계분야 기능장					1인이상
나. 고등학교졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는국가기술자격법에 의한 배관·보일러또는 기계분야기능사					1인이상
다. 국가기술자격법에 의한 용접기능사					1인이상
비고 : 강철제보일러 제조업등록은 온수보일러, 구멍탄용온수보일러 및 압력용기제조업의 등록을 필한 것으로 본다. 2. 주철제보일러제조업
구분					보유대수 및 인원
1. 검사시설 가. 만능재료시험기					용량 10톤이상의 것 1대이상
나. 수압시험기					10kg/㎠이상의 것 1대이상
다. 수질분석 설비					산도·경도·염산이온 및 인산이온분석이 가능한 것 1대이상
라. 광고온계					1천℃이상 측정이 가능한 것 1대이상
마. 주물사시험기					압축강도시험기·표준체 및 통기도 시험기 1식이상
라. 탄산가스분석기					1대이상
사. 치수측정기					버니어캘리퍼스, 마이크로미터 및 하이트게이지 1식이상
2. 기술인력
가. 4년제 대학에서 이공계학과를 졸업한 자 또는 이와 동등이상의 학력이있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 열관리기사 1급·기계분야기능장					1인이상
나. 고등학교졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는국가기술자격법에 의한 용접·배관·보일러 또는 기계분야기능사					2인이상
비고 : 주철제보일러제조업자는 주철제 온수보일러 및 주철제 압력용기 제조업등록을 필한 것으로 본다. 3. 온수보일러제조업
구분					보유대수 및 인원
1. 검사시설
가. 수압시험기					10kg/㎠이상의 것 1대이상
나. 치수측정기					버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상
다. 탄산가스분석기					1대이상
2. 기술인력
가. 전문대학에서 이공계학과를 졸업한자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 열관리기사·기계분야기사·보일러기능장 또는 기계분야기능장					1인이상
나. 고등학교졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는국가기술자격법에 의한 용접·배관·보일러 또는 기계분야기능사					1인이상
비고 : 온수보일러제조업자는 소용량강철제보일러 및 강판제 구멍탄용온수보일러의 제조업등록을 필한 것으로 본다. 4. 구멍탄용온수보일러제조업
구분		보유대수 및 인원
		강판제 구멍탄용 온수보일러제조업				주물제 구멍탄용 온수보일러 제조업
1. 검사시설
가.수압시험기또는 공기압시험기 나.치수측정기		4kg/㎠이상의 것 1대이상 버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상				4kg/㎠이상의 것 1대이상 버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상
다.주물사시험기						압축강도시험기·표준체시험기 1식이상
라. 고온측정기						1천℃이상 측정이 가능한 것 1대 이상
2. 기술인력 공업고등학교 기 계분야학과를 졸 업한 자 또는 이 와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 용접·배관·보일러 또는 기계분야기능사
		1인이상				1인이상
비고 : 강판제 구멍탄용온수보일러제조업에 있어서는 주물제를 제외한 기타재료의 구멍탄용온수보일러를 제조할 수 있다. 5. 축열식전기보일러제조업
구분					보유대수 및 인원
1. 검사시설
가. 수압시험기					10kg/㎠이상의 것 1대이상
나. 치수측정기					버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상
다. 절연저항시험설비					500V절연저항계 또는 이와 동등이상의 정도로 절연저항을 측정할 수 있는 것 1대이상
라. 절연내력시험설비					변압기(용량 0.5KVA이상, 1차전압300V이하인 것)·전압조정기 및 전압계(정도 1.5급이상)를 갖춘 것.이들을 내장하는 절연시험기를 구비하고 있고, 2차 전압이 절연내력시험에 용이하고 원활하게 조정될 수 있는 것 1대이상
마. 특성시험설비					전압조정기·전압계(정도 0.5급이상)·전류계(정도 0.5급이상)·전력계(정도 0.5급이상) 및 열전온도계 1식이상
바. 온도과승방지 장치(온도퓨우즈 포함)시험설비					전기용품안전관리법에 의한 전기용품 기술기준이 정하는 시험을 정확히 할수 있는 것 1대이상
2. 기술인력
가. 전문대학에서 이공계학과를 졸업한자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 열관리기사·기계분야기사·전기분야기사·보일러기능장·기계분야기능장 또는 전기분야기능장					1인이상
나. 공업계고등학교졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 용접·배관·보일러·기계분야 또는 전기분야기능사					2인이상
6. 태양열집열기제조업
구분					보유대수 및 인원
1. 검사시설
가. 효율시험장치					온도자동기록장치·일사량계. 유량계 및 펌프를 갖춘 것 1식이상
나. 수압시험기					5kg/㎠이상의 것 1대이상
2. 기술인력
4년제 대학에서 이공계학과를 졸업한 자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의 한 열관리기사 1급·기계분야기사 1급· 보일러기능장 또는 기계분야기능장					1인이상
7. 압력용기제조업
구분			보유대수 및 인원
			강판제				주물제
1. 검사시설
가. 만능재료시험기			1대이상				1대이상
나. 수압시험기			1대이상				1대이상
다. 치수측정기			버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상				버니어캘리퍼스 및 마이크로미터 1식이상
라. 광고온계							1대이상
마. 주물사시험기							압축강도시험기·표준체 및 통기도시험기 1식이상
2. 기술인력
가. 4년제대학에서이공계학과를 졸업한 자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에의한 열관리기사1급·기계분야기사 1급·보일러기능장 또는 기계분야 기능장			1인이상				1인이상
나. 고등학교졸업자또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자 또는 국가기술자격법에 의한 배관·보일러 또는 기계분야기능사			1인이상				2인이상
다. 국가기술자격법에 의한 용접기능사			1인이상
비고 : 강판제 압력용기제조업에 있어서는 주물제를 제외한 기타 재료의 압력용기를 제조할 수 있다. 8. 요업요로 및 금속요로제조업
구분	품 목 명	시설						기술인력인원
		시설명		보유대수
요업요로	연속식유리 용융가마 불연속식유 리용융가마 유리용융도 가니가마 터널가마 도염식각가마 셔틀가마 회전가마 석회용선가마	1. 검사시설						국가기술자격법에 의 한 요업기사 1급 또는 열관리기사 1급 1인이상
		가.가스분석기		1대이상
		나.광고온계		1대이상
		다.온도측정기		열전식 또는 저항식으로서 온도측정범위 1,200℃이상의 것 1대이상
		라.표면온도측정기		온도측정범위가 300℃이하의 것 1대이상
		마.치수측정기		버니어캘리퍼스 및 마이 크로미터 1식이상
		바.압축강도시험기		1대이상
		사.내화도측정기		한국산업규격에 규정된 내화도시험에 적합한 것 1대이상
		아. 압력계		노내압을 측정할 수 있는 것 2대이상
금속요로	용선로 비철금속용 융로 금속소둔로 철금속가열로 금속균열로	요업요로의 시설기준과 같음						국가기술자격법에 의 한 금속기사 1급·열 관리기사 1급·기계 분야기사 1급·기계분 야기능장 또는 금속 분야기능장 1인이상