[별표 4]<개정 1994.2.3, 1995.8.31>> 열사용기자재형식승인도표(제16조제1항제2호관련)
가. 도안 [그림 생략] 나. 호별(제품의 크기에 따라 선택한다) (단위 : mm)
호별	1호	2호	3호	4호	5호
지름(D)	20	35	50	70	100
다. 작도법 (1) "열"자의 굵기는 내부원의 굵기의 5배로 한다. (2) "열"자는 적색, 기타는 흑색으로 한다. 다만, 제품의 특성에 따라 통상산업부장관이 정하는 것은 예외로 할 수 있다. (3) 바탕은 흰색으로 한다. 다만, 제품의 특성에 따라 통상산업부장관이 정하는 것은 예외로 할 수 있다. (4) 형식승인기관 및 형식승인번호를 따로 표시한 때에는 도표안에서 생략할 수 있다.