[별지 제29호서식]<개정 1995.8.31> 검사대상기기 관리 일지
199 년 월 일 ( 요일)																【기온 : 외기 ℃, 실내 ℃】
항목 시간	드럼압력 (kg/㎠)	급유			급수			연소용 공기 (℃)		배기가스		관리사항
		유량계 (ℓ)	사용량 (ℓ)	온도(℃)	유량계 (ℓ)	사용량 (ℓ)	온도 (℃)			본체출구(℃)	A/H 출구(℃)
												보수및점검	안전밸브 저수위장치 급수여과기 불출밸브 착화장치 맨홀								수면계 급수장치 급유여과기 압력계 화염감지장치 온도계
												연소	배가스 성분	시 분					바카락카스모그켈 NO. CO₂ %, CO %, O₂ %
												연수장치재생		시				분					유량계 눈금
												청관제	시 분 시 분	g g				분출					시시		분분		ℓ ℓ
												수질	급수 관수	PH PH			총경도 N알카리드							mgCaCo₃/ℓ mgCaCo₃/ℓ
												정산	증발배수 효율	kg/kg연료, %								kg/Nm³-연료
												수급 및 소비	종류	전일 재고량				금일소비량							금일재고량
													B-C유
													경유
													가스
													기타
												※특기사항
합계
평균																				취급자					인
29295-14311비 95.7.8.승인									250mm×353mm 신문용지 54g/㎡