■ 항만법 시행규칙 [별표 1]

항만건설작업선의 항만건설장비에 관한 검사사항(제25조제1항 관련)

1. 「선박안전법」 제7조에 따른 건조검사 및 별도건조검사의 경우의 검사사항

가. 항만건설장비의 설계, 구조 부분 및 각 기능 장치의 적합성에 대한 검사

나. 항만건설장비의 호이스트(hoist: 비교적 소형인 화물을 들어 옮기는 장치) 및 감속기 등 주요 구조 부분에 사용되는 재료의 적합성에 대한 검사

다. 항만건설장비의 조립상태, 성능 및 안전장치의 적합성에 대한 검사

2. 「선박안전법」 제8조에 따른 정기검사의 경우의 검사사항

가. 항만건설장비의 정격부하를 기본으로 하는 부하시험 검사

나. 항만건설장비의 주요 구조에 대한 비파괴시험 검사

다. 항만건설장비의 구조, 성능 및 안전장치에 대한 안전성 확인 및 검사

3. 「선박안전법」 제9조에 따른 중간검사의 경우의 검사사항: 제2호다목의 검사사항에 대한 검사

4. 「선박안전법」 제10조에 따른 임시검사의 경우의 검사사항: 제1호 각 목의 검사사항에 대한 검사(항만건설장비 중 변경된 부분으로 한정한다)