■ 산림보호법 시행규칙 [별표 5] <신설 2015.7.20.>

산사태취약지역 표지판(제37조의3제7항 관련)

1. 산사태 취약지역 표지판 도안

산사태취약지역 안내
	이 지역은 산림보호법 제45조의8에 따른 산사태취약지역입니다. 태풍이나 집중호우 등으로 산사태발생 우려가 있을 때에 이 지역 주변을 통행하는 사람이나 차량은 유의하여 주시기 바랍니다. o 위치 : 00군 00면 00리 00번지 o 지정일자 : 2000. 00. 00. * 이 표지판을 이전하거나 훼손한자에게는 산림보호법 제57조 제2항에 따라 200만원 이하의 과태료가 부과됨.	위치도
	문의 : OOO시청(T. OO-OOO-OOOO) OOO시장(군수ㆍ구청장ㆍ지방산림청장)

2. 표지판 제작 및 설치 방법

가. 규격

1) 표지판: 1.1미터(가로) × 0.9미터(세로)

2) 기둥: 지름 10센티미터로 바닥에서 표지판 하단까지 1.5미터 이상

나. 재질: 표지판과 기둥 모두 철이나 알루미늄 또는 이와 유사한 재질

다. 색상

1) 표지판 바탕: 어두운 노란색

2) 글씨: 검정색으로 하되, 산사태취약지역은 빨간색으로 함.

3) 기둥: 노란색

4) 야간에도 잘 보일 수 있도록 제작함.