■ 선박교통관제에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] 관제통신 주파수(제4조제1항 관련)
연번	채널번호(CH)	통신주파수(MHz)	통신방식
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 87 88	156.300 156.400 156.450 156.500 156.550 156.600 156.650 156.700 156.750 156.800 156.850 (수신)157.000 (송신)161.600 (수신)157.100 (송신)161.700 156.375 156.425 156.475 156.525 156.575 156.625 156.675 156.725 156.775 156.825 156.875 157.375 157.425	단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 복신 복신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신 단신
비고 1. 채널번호 15번 및 17번은 해양방제업무용으로 사용한다. 2. 채널번호 70번은 조난ㆍ안전 및 호출을 위한 디지털선택호출용으로 사용한다.