■ 전파법 시행규칙 [별지 제39호서식] <개정 2016. 7. 12.>								(4쪽 중 제1쪽)
무선설비 성능성적표 (안테나공급전력 측정표) 1. 측정 연월일: . . . 2. 측정기명: 3. 측정자: □
	① 기기형식명
	② 측정계통도
	③ 지정전력	④ 전파형식 및 주파수	측정치
			⑤ 안테나 저항	⑥ 부가용량	⑦ 양극능률	⑧ 안테나 공급전력	⑨ 정재파비		⑩ 실효 복사전력
작성방법
1. ⑤란은 안테나 임피던스 또는 시험 안테나의 저항을 적습니다. 2. ⑥란은 측정시 C 또는 L 등을 별도로 부가시켰을 때 그 값을 적습니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

					(4쪽 중 제2쪽)
무선설비 성능성적표 (주파수편차측정표) 1. 측정 연월일: . . . 2. 측정기명: 3. 측정자: □
	기기형식명
	구분 장치별	지정주파수 및 전파형식	허용편차	측정치		편차

								(4쪽 중 제3쪽)
무선설비 성능성적표 (불요발사강도 측정표)
	1. 측정 연월일: . . .
	2. 측정기명 :
	3. 측정자: □
	측정지점의 상황 및 측정조건	① 측정장소
		② 측정기 안테나 높이	m		m		m
		③ 측정거리
		④ 측정조건
	⑤ 전파형식 및 주파수		기본파 강도(dBm, dBμV/m)	불요발사 강도(dBm, dBμV/m)	기본파 강도(dBm, dBμV/m)	불요발사 강도(dBm, dBμV/m)	기본파강도 (dBm, dBμV/m)		불요발사 강도(dBm, dBμV/m)
작성방법
1. 측정 시 동작상태는 평상 운용상태로 합니다. 2. 고조파 외 특히 전계강도가 심한 전파가 수신되는 경우에는 그 주파수 및 전계강도치를 적어야 합니다. 3. ④란은 측정값에 영향을 미치는 감쇄값 등 측정 시의 조건을 적습니다.

	(4쪽 중 제4쪽)
무선설비 성능성적표 (안테나 패턴 도표) + 0 350〫 10〫 340〫 20〫 330〫 30〫 320〫 40〫 310〫 50〫 300〫 60〫 290〫 70〫 280〫 80〫 270〫 90〫 260〫 100〫 250〫 110〫 240〫 120〫 230〫 130〫 220〫 140〫 210〫 150〫 200〫 160〫 190〫 170〫 180〫 170〫 190〫 160〫 200〫 150〫 210〫 140〫 220〫 130〫 230〫 120〫 240〫 110〫 250〫 100〫 260〫 90〫 270〫 80〫 280〫 70〫 290〫 60〫 300〫 50〫 310〫 40〫 320〫 30〫 330〫 10〫 350〫 20〫 340〫