[별표 3]

계획홍수량에 따른 둑마루폭(제5조제4항 관련)
계획홍수량(㎥/s)	둑마루폭(m)
200 미만 200 이상 5,000 미만 5,000 이상 10,000 미만 10,000 이상	4 5 6 7
비고 다음 각 호의 경우에는 위 표에도 불구하고 둑마루폭을 4m와 침투 및 비탈안정성 검토결과에 따른 허용 둑마루폭 중 큰 값 이상으로 할 수 있다. 1. 제방에 인접한 제내지가 계획홍수위보다 높은 경우 2. 지형적 여건 등으로 치수에 지장이 없다고 인정되는 경우 3. 장애물 등으로 인하여 부득이한 경우