■ 건축법 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <신설 2023. 11. 1.>
3층 이상인 가설건축물의 피난안전 확인서
① 공사명
② 대지위치
③ 용도 및 구조	용도					구조
④ 규모	건축면적	m2		연면적		m2			지상층수
⑤ 피난시설	확인내용			관련규정			적합여부
	직통계단의 설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	피난ㆍ특별피난ㆍ옥외피난계단의 설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	관람석 등으로부터의 출구설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	건축물 바깥쪽으로의 출구설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	옥상광장 등의 설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	방화구획 등의 설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	계단설치기준 및 구조			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	거실의 반자ㆍ채광ㆍ환기			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	소방관진입창의 설치			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	층간 바닥 구조			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
	경계 및 칸막이벽 구조			「건축법」 제49조			[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당 없음
⑥ 그 밖의 사항
⑦ 종합의견
「건축법」 제20조제3항, 같은 법 시행령 제15조제6항제1호가목2) 단서 및 같은 법 시행규칙 제13조제8항에 따라 가설건축물의 피난안전 확인서를 제출합니다.
년 월 일
건축주								(서명 또는 인)
			확인자: 건축사 (서명 또는 인) 주 소: 연락처:
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]