■ 원자력안전법 시행령 [별표 2] <개정 2013.8.16>

방사성동위원소등 생산 등의 허가 시 장비기준(제83조제2항 관련)
구분	기준
1. 생산
가. 방사성동위원소를 생산하는 경우	방사선측정기 및 방사능측정기 각 2대 이상과 방사선원 운반차량 1대 이상
나. 방사선발생장치를 생산하는 경우	방사선측정기 2대 이상
2. 판매
가. 밀봉된 방사성동위원소를 판매하는 경우	방사선측정기 2대 이상과 방사선원 운반차량 1대 이상
나. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소를 판매하는 경우	방사선측정기 및 방사능측정기 각 2대 이상과 방사선원 운반차량 1대 이상
다. 방사선발생장치를 판매하는 경우	방사선측정기 2대 이상
3. 사용
가. 밀봉된 방사성동위원소 또는 방사선발생장치를 사용하는 경우	방사선측정기 1대 이상
나. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소를 사용하는 경우	사용시설마다 방사선측정기 및 방사능측정기 각 1대 이상
4. 이동사용
가. 방사선투과검사의 목적으로 이동사용하는 경우	1) 방사선투과검사 장비: 5대 이상 2) 방사선 측정장비 가) 방사선측정기: 방사선투과검사 장비 1대당 1대 이상 나) 방사선경보기: 방사선작업종사자 1명당 1개 이상 다) 직독식개인선량계: 방사선작업종사자 1명당 1개 이상(방사선경보기로 알람도시메터를 갖추지 아니한 경우만 해당한다) 3) 방사선 방호장비 가) 콜리메이터(10밀리미터 이상): 방사선발생장치를 제외한 방사선투과검사 장비 1대당 1개 이상 나) 경고등: 방사선투과검사 장비 1대당 4개 이상 4) 방사선원 운반 전용차량: 2대 이상(승용차는 제외한다)
나. 가목 외의 경우	방사선측정기 1대 이상