[별지 제7호서식] <개정 2021. 10. 8.>
	(앞쪽)
	항해계획통보(SAILING PLAN REPORT)
	(필수항목)
	시스템명 ｜통보항목｜
①	KOSREP ／ SP //
	｜ 선명 ｜호출부호｜
	A / / //
②	｜출항일시｜
	B / //
③	｜ 출발항 ｜위도｜경도｜
	G / / / //
	｜ 목적항 ｜위도｜경도｜도착예정일시
	I / / / / //
④		항로정보
		항법｜구간속력｜위도｜경도｜도착예정일시｜지명
	L / / / / / /
	L / / / / / /
	L / / / / / /
⑤	｜의료요원의 승선｜
	V / //
⑥	｜JASREP｜AMVER｜기타｜
	Y / / / //
	(임의항목)
⑦	｜현재 침로｜
	E / //
	｜예정 평균속력｜
	F / //
	｜현재 청취 중인 해안국｜다음 청취 예정 해안국｜
	M / / //
⑧	그 밖의 사항(65자 이내)
	X / //
	※ 뒤쪽의 기재요령을 읽고 영어로 작성하시기 바랍니다.
			210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

(뒤쪽)
기재요령
① 시스템명등	시스템명은「KOSREP」, 통보항목은「SP」로 표시합니다.
② 출항일시	세계시를 사용하면 날짜는 2자리 숫자로, 시와 분은 네자리 숫자로 구성되는 6자리 숫자뒤에「Z」로 표시합니다. (예) 세계시 20일 12시00분의 경우: "201200Z"
③ 위도ㆍ경도	위도는 도와 분의 4자리 숫자로, 북위는「N」, 남위는「S」자를 붙이며 경도는 도 및 분의 5자리 숫자로, 동경은「E」,서경은「W」자를 붙여서 표시합니다. (예) 북위 35도 38분인 경우: 3538N, 동경 139도 50분인 경우: 13950E
④ L항목(항로정보)	예정 항로의 변침점까지의 상황을 표시하되, 대상해역 내로 진입 시는 진입지점의 위도ㆍ경도 및 그 일시를 처음 항목에 반드시 표시하여야 하며, L항목은 적어도 3지점 이상 12지점 이내로 표시합니다.
	항법	연안항법은「coastal」, 항정선항법은「RL」, 대권항법은「GC」로 표시합니다.
	구간속력	해당 변침점에 도착할 때까지의 예정속력을 소수점 첫째자리까지의 3자리 숫자로 표시 (예) 속력 15.0노트의 경우: 150
	위도경도 도착 예정일시	변침점의 위도ㆍ경도 및 도착 예정일시를 ②,③의 예에 따라 표시합니다.
	지명	해당 변침점 부근에서의 해역명 또는 육표명을 가능한 한 표시합니다.
⑤ V항목 (의료요원의 승선)	MD(의사), PA(위생관리자), NURSE(간호사), NONE(없음)등으로 구분하여 표시합니다.
⑥ Y항목 (JASREP,AMVER 등)	KOSREP에 참가함과 동시에 JASREP, AMVER 또는 그 밖에 외국 선박위치통보 가입 희망 시 표시합니다.
⑦ E, F, M 항목 (임의항목)	필수기재사항은 아니나 표시할 경우, E항목의 현재 침로는 3자리 숫자로 표시하여, F항목의 전체 항정의 예정 평균속력은 소수점 첫째자리를 포함한 3자리 숫자로 표시합니다. (예) 침로 234도의 경우 E / 234 //로, 속력 15.3노트인 경우는 F / 153 //
⑧ X항목(참고사항)	임의항목으로, 기상정보(풍향ㆍ풍속ㆍ파고ㆍ천기), 다음 통보 예정시각, 적하의 종류, INMARSAT 전화번호, 디지털선택호출(DSC: Digital Selective Calling)의 ID번호, FAX번호 등을 표시합니다. (예) 차기 통보 예정시각: 25일 15시00분, 적하의 종류: LNG, INMARSAT 전화번호: 1234567의 경우 X / 251500 Z / LNG / SAT 1234567 //