■ 선박안전법 시행규칙 [별표 30] <개정 2020. 6. 17.> 무선설비의 설치기준(제72조제2항 관련)
무선설비의 종류 적용 선박	초단파대 무선설비(무선전화 및 디지털선택호출장치)	중단파대 또는 중단파대 및 단파대무선설비 (무선전화 및 디지털선택호출장치)	네비텍스수신기	위성비상위치지시용무선표지설비 (EPIRB)	수색 및 구조 위치확인 장치(SART 또는 AIS-SART)	양방향초단파대무선전화장치(2-way VHF)
가. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박	1
나. 연해구역 이상을 항해구역으로 하는 선박
1) 국제항해에 취항하지 아니하는 총톤수 300톤 미만의 것	1			1
2) 국제항해에 취항하는 총톤수 300톤 미만의 것	1	1		1
3) 총톤수 300톤 이상의 것	1		1	1	1	1
비고 1. 외국에서 같은 국가 내의 항구 간 또는 외국의 호소ㆍ하천 및 항내의 수역에서만 항해하는 선박으로서 해당 국가의 무선국허가를 받은 선박은 해당 국가의 관계 규정에 따른 무선설비를 설치할 수 있다. 2. 중단파대 및 단파대무선전화를 설치한 선박은 중단파대무선전화를 설치하지 아니할 수 있다. 3. 「해운법」 제4조제1항에 따라 해상여객운송사업에 사용되는 여객선이 초단파대무선설비를 이용하여 위치보고 등을 하는 것이 곤란한 경우에는 초단파대무선설비 외에 중단파대무선전화를 설치하여야 한다. 4. 「선박안전법」 제30조제2항에 따라 선박위치발신장치 기능을 갖춘 무선설비란 위의 무선설비가 통신망으로 제어되어 각 단말기끼리 신호충돌 없이 자동으로 위치가 보고되는 기능을 갖춘 것을 말한다. 5. 위성휴대전화기를 설치한 수면비행선박은 중단파대무선설비 또는 중단파대 및 단파대무선설비의 설치를 생략할 수 있다.