■ 원자력안전법 시행규칙 [별표 1] <개정 2019. 12. 3.>

방사성동위원소등 사용자에 대한 정기검사의 시기(제77조 관련)
구분	검사시기
1. 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 공장 또는 사업소
가. 인체의 치료 및 체내외 검진을 목적으로 사용하는 경우	매 1년
나. 가목 외의 경우
1) 연간 사용량이 3.7기가베크렐(100밀리퀴리) 이상	매 3년
2) 연간 사용량이 3.7기가베크렐(100밀리퀴리) 미만	매 5년
2. 방사성동위원소등을 인체에 사용하지 않는 공장 또는 사업소
가. 밀봉된 방사성동위원소
1) 연간 사용량이 111테라베크렐(3,000퀴리) 이상	매 3년
2) 연간 사용량이 111테라베크렐(3,000퀴리) 미만	매 5년
나. 밀봉되지 않은 방사성동위원소
1) 연간 사용량이 3.7기가베크렐(100밀리퀴리) 이상	매 3년
2) 연간 사용량이 3.7기가베크렐(100밀리퀴리) 미만	매 5년
다. 방사선발생장치
1) 1기가전자볼트 이상	매 1년
2) 1기가전자볼트 미만, 1메가전자볼트 이상	매 3년
3) 최대 전압 350킬로볼트 이상으로서 용량이 350킬로볼트, 5밀리암페어 1대 이상	매 3년
4) 최대 전압 350킬로볼트 미만으로서 용량이 250킬로볼트, 5밀리암페어 2대 이상	매 3년
5) 3) 또는 4)에서 정한 각각의 전압ㆍ용량 및 수량에 해당되지 않는 경우	매 5년
3. 방사성동위원소등의 이동사용을 전문으로 하는 사업소	매 1년
4. 판매허가를 받은 자
가. 밀봉된 방사성동위원소
1) 연간 판매량이 370테라베크렐(10,000퀴리) 이상	매 1년
2) 연간 판매량이 370테라베크렐(10,000퀴리) 미만	매 3년
나. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소
1) 연간 판매량이 37테라베크렐(1,000퀴리) 이상	매 1년
2) 연간 판매량이 37테라베크렐(1,000퀴리) 미만	매 3년
다. 방사선발생장치	매 3년
5. 방사성동위원소등의 생산허가를 받은 자	매 1년
6. 업무대행자	매 1년