■ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙 [별표 4]

위험표지(제21조 관련)

위험표지

위험표지 설치 요령

구조안전 위험시설물 알림
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조에 따라 구조안전 위험시설물임을 알려드립니다. 이 지역을 통행하는 사람이나 차량은 안전에 유의하시기 바랍니다. 문의: OO시청ㆍ군청ㆍ구청, T: (012) 345 - 6789 OO 시장ㆍ군수ㆍ구청장

1. 규격

가. 표지판: 1.2m(가로) × 1m(세로)

나. 기둥: 지름 10cm로 바닥에서 표지판 하단까지 2m 이상

2. 재질: 표지판과 기둥 모두 철이나 알루미늄 또는 이와 유사한 재질

3. 색상

가. 표지판 바탕: 어두운 노랑

나. 글씨: 검정으로 하되, 붕괴위험지역은 빨강으로 함

다. 기둥: 노랑색

라. 야간에도 잘 보일 수 있도록 제작할 것