■ 도로표지규칙 [별표 5] <개정 2016.3.2.>
도로표지 반사지 색채의 규격(제9조제3항관련)
반사지 색도 기준
색	색도좌표의 범위								Y값의 한계(%)
	1		2		3		4
	x	y	x	y	x	y	x	y	상한	하한
흰색	0.303	0.300	0.368	0.360	0.340	0.393	0.274	0.329	-	27
노랑	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	45	15
빨강	0.648	0.351	0.735	0.265	0.629	0.281	0.565	0.346	15	2.5
주황	0.558	0.352	0.636	0.364	0.570	0.429	0.506	0.404	30	14
녹색	0.026	0.399	0.166	0.364	0.286	0.446	0.207	0.771	12	2.5
청색	0.140	0.035	0.244	0.210	0.190	0.255	0.065	0.216	10	1
갈색	0.430	0.340	0.610	0.390	0.550	0.450	0.430	0.390	9	1