■ 도로표지규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 6. 4.>
도로안내지명관리대장 (지점 안내표지) [제정일 : 년 월 일]
도로종류·노선번호			(도로명 : )									도로관리청
시점					종점							도로연장		km
원·근거리 안내지명 (예)			안내지명의 순서도(예)									원·근거리 안내지명 (예)
아→가			좌측 중요지명		경유하는 안내지명					우측 중요지명		가→아		비 고 (예) (개정일자)
원거리	근거리											원거리	근거리
-	-					▣			아			-	-
다	마		사 ▣									아	-
-	-					○			바			-	-	바 (신설) (00.00.00)
다	마											아	사
-	-				마	●						-	-
가	라											사	마
-	-				라	◎				▣ 다		-	-
가	나											마	라
-	-				나	◎						-	-	나 (변경) (00.00.00)
가	-											다	나
-	-					▣			가			-	-
※ 작성요령 1. 방향표지의 안내지명을 4개 등급(중요지, 준중요지, 주요지, 경유지)으로 구분하여 선정 가. 중요지 : 당해 노선의 원거리 지명으로 사용되는 인지도가 높은 안내지명 나. 주요지 : 당해 노선의 근거리 지명으로 사용되는 인지도가 보통인 안내지명 다. 준중요지 : 주요지급 지명 중 지리적 여건상 원거리 지명으로 사용되는 안내지명 라. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 안내지명 2. 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기 가. 비도시지역의 안내지명 : ▣ 중요지, ● 준중요지, ◎ 주요지, ○ 경유지 나. 도시지역의 안내지명 : ■ 중요지, ◆ 준중요지, ◇ 주요지, ○ 경유지 다. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현 3. 도로의 구간별 원·근거리 안내지명은 진행방향(상·하행)별로 작성 4. 신설·변경된 안내지명은 우측 비고란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기 5. 안내지명 순서도 등의 종 방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]