■ 도로표지규칙 [별지 제1호의2서식] <신설 2018. 6. 4.>
도로안내지명관리대장 (도로명 안내표지) [제정일 : 년 월 일]
도로명	(노선번호 : )									도로관리청
시점			종점							도로연장	km
안내지명 (예)	안내지명의 순서도(예)									안내지명 (예)
아→가	좌측 중요지명		경유하는 안내지명					우측 중요지명		가→아	비 고 (예) (개정일자)
-				◎			아			-
마	사 ◎									아
-				○			바			-	바 (신설) (00.00.00)
마										사
-			마	◎						-
라										마
-			라	◎				◎ 다		-
가										라
-			나	○						-	나 (변경) (00.00.00)
가										다
-				◎			가			-
※ 작성요령 1. 방향표지의 안내지명을 2개 등급(중요지, 경유지)으로 구분하여 선정 가. 주요지 : 당해 노선 상의 경유하는 지점으로 인지도가 높은 안내지명 나. 경유지 : 전후 안내지명간 경계점으로 이용되는 인지도가 낮은 안내지명 2. 안내지명의 순서도에 다음과 같은 기호를 사용하여 표기 가. ◎ 주요지, ○ 경유지 나. 각 도로노선은 직선 또는 절곡된 선을 이용하여 상징적으로 표현 3. 도로의 구간별 안내지명은 진행방향(상ㆍ하행)별로 작성 4. 신설ㆍ변경된 안내지명은 우측 비고란에 표기하고, 괄호안에 개정일자를 표기 5. 안내지명 순서도 등의 종 방향 길이(칸수)는 안내지명의 수에 맞추어 설정
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]