■ 전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령 [별표 1의2] <개정 2020. 11. 24.>

유해물질의 함유기준(제9조제1항 관련)
1. 전기·전자제품
종류	함유기준
가. 납	동일물질 내 중량기준(wt)으로 0.1% 이하
나. 수은
다. 육가크롬
라. 폴리브롬화비페닐
마. 폴리브롬화디페닐에테르
바. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP)
사. 부틸벤질프탈레이트(BBP)
아. 디부틸프탈레이트(DBP)
자. 디이소부틸프탈레이트(DIBP)
차. 카드뮴	동일물질 내 중량기준(wt)으로 0.01% 이하
2. 자동차
종류	함유기준
가. 납	동일물질 내 중량기준(wt)으로 0.1% 이하
나. 수은
다. 육가크롬
라. 카드뮴	동일물질 내 중량기준(wt)으로 0.01% 이하
비고 "동일물질"이란 나사를 풀거나 절단·압착·파쇄·연마 등 기계적인 방법으로 분리되지 않는 플라스틱, 세라믹, 유리, 금속, 합금, 종이, 합성수지 및 이러한 물질을 코팅한 것 등 단일 형태의 물질을 말한다.