■ 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 10]
저장소의 지반의 두께기준(제33조제5호관련)
저장하는 폭약	지반의 두께		저장하는 폭약	지반의 두께
톤(이하)	미터(이상)		톤(이하)	미터(이상)
40 35 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13	29.0 28.0 26.0 24.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.0 17.5		12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	17.0 16.5 15.5 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.5 8.0 6.0 3.5