■ 도로교통법 시행규칙 [별표 4] <개정 2024. 9. 20.>

신호등의 등화의 배열순서(제7조제2항 관련)

배열 신호등	가로형 신호등	세로형 신호등
적색ㆍ황색ㆍ녹색화살표ㆍ녹색의 사색등화로 표시되는 신호등	• 좌로부터 적색ㆍ황색ㆍ녹색화살표ㆍ녹색의 순서로 한다. • 좌로부터 적색ㆍ황색ㆍ녹색의 순서로 하고, 적색등화 아래에 녹색화살표 등화를 배열한다.	위로부터 적색ㆍ황색ㆍ녹색화살표ㆍ녹색의 순서로 한다.
적색ㆍ황색 및 녹색(녹색화살표)의 삼색등화로 표시되는 신호등	좌로부터 적색ㆍ황색ㆍ녹색(녹색화살표)의 순서로 한다.	위로부터 적색ㆍ황색ㆍ녹색(녹색화살표)의 순서로 한다.
적색화살표ㆍ황색화살표 및 녹색화살표의 삼색등화로 표시되는 신호등	좌로부터 적색화살표ㆍ황색화살표ㆍ녹색화살표의 순서로 한다.	위로부터 적색화살표ㆍ황색화살표ㆍ녹색화살표의 순서로 한다.
적색X표 및 녹색하향화살표의 이색등화로 표시되는 신호등	좌로부터 적색X표ㆍ녹색하향화살표의 순서로 한다.
적색 및 녹색의 이색등화로 표시되는 신호등		위로부터 적색ㆍ녹색의 순서로 한다.
황색T자형ㆍ백색가로막대형ㆍ백색점형ㆍ백색세로막대형ㆍ백색사선막대형의 등화로 표시되는 신호등		위로부터 황색T자형ㆍ백색가로막대형ㆍ백색점형ㆍ백색세로막대형의 순서로 배열하고, 백색사선막대형은 백색세로막대형의 좌우측에 배열한다. 다만, 도로폭이 협소한 등 부득이한 경우에는 백색사선막대형을 백색세로막대형의 좌우측이 아닌 아래에 배열할 수 있으며, 이 경우 위로부터 백색사선막대형(좌측)ㆍ백색사선막대형(우측) 순으로 배열한다.