■ 도로교통법 시행규칙 [별지 제17호의11서식] <신설 2024. 12. 12.>

음주운전 방지장치 검사표

접수번호

검사 구분

[  ] 정상 작동여부 검사

[  ] 재검사

검사일자

검사장소

검사

신청인

정보

성명(상호 및 대표자)

생년월일(법인등록번호)

주소

전자우편주소

전화번호

기초등록

정보

장치등록(고유)번호

최초 설치일

제조사, 형식

제어장치 일련번호

음주측정부 일련번호

검사 분류	검사항목	주요 점검 사항	판정
가. 동일성 확인검사	① 최초 설치장비와의 동일여부	모델, 음주측정부,제어장치 일련번호 일치여부	□적 □부
나. 외관검사	② 변경방지 봉인스티커 상태 ③ 음주측정부 외관 상태	스티커 상실, 재접착 흔적, 외관의 구멍 존부	□적 □부
다. 음주측정부 정확도 검사	④ 영점교정 5회 주입 ⑤ 시동차단 수준 이하 알코올가스 5회주입 ⑥ 시동차단 수준 이상 알코올가스 5회주입	차단(실패), 비차단(성공) 확인 3점교정항목 모두 기준만족 측정값 오류 기재	□적 □부
라. 운행기록 정상저장여부 검사	⑦ 호흡샘플(입김) 정상주입 시 장치기록 여부 ⑧ 호흡샘플(입김) 소량주입 시 장치기록 여부	운행기록부 저장부 정상기록여부 확인 (호흡측정 성공/실패 확인)	□적 □부
마. 시동잠금 제한 기능 이상 유무	⑨ 시동차단 수준(0.03%)의 알코올가스 주입	시동차단 성공여부 확인	□적 □부
바. 운전자 호흡 채취 시 얼굴 인식	⑩ 호흡샘플 주입 시 운전자의 얼굴 확인 가능	화질상태 등 운전자 식별 가능 여부 및 얼굴 중앙 위치 등	□적 □부
사. 그 밖의 시정 권고 사항 기술	⑪ 그 밖의 경미한 부적합 사항 등을 기술

(세부기록지) 다. 음주측정부 정확도 검사 기록지

검사 분류	측정결과값					평균값	기준허용값
	1회	2회	3회	4회	5회
영점교정(입김 또는 공기주입) 검사
시동 비차단 수준 가스 주입 검사
시동 차단 수준 가스 주입 검사

위 검사 결과는 도로교통법령에 따라 한국도로교통공단에 의해 시행된 검사 결과임.

검사 실무진	작성자 성명 : (서명)	확인자 직위 : 성명 : (서명)

기타사항

검사 시행 중에 발견한 중대한 부적합사항을 확인할 수 있는 사진 등 (부적합사항이 없을 경우 해당 사항 없음)

한국도로교통공단