■ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별지 제14호의9서식] <개정 2020. 5. 27.>

발급번호 제    호

[ ] 수입

[ ] 제조

고형연료제품 품질명세서

고형연료

제품

수입ㆍ
제조자

상호

대표자 성명

사업장 소재지

(전화번호:                          )

수입ㆍ제조신고번호

제조국ㆍ제조업체(수입품의 경우)

고형연료

제품

품질내용

종류

[ ] 일반 고형연료제품

[ ] 성형   [ ] 비성형

[ ] 바이오 고형연료제품

[ ] 성형   [ ] 비성형

원재료의

종류 및 구성비율

모양 및 크기

직경/가로

길이/세로

mm

mm

발열량 및

수분 함유량

(저위)발열량

수분 함유량

㎉/㎏

wt.%

금속성분 함유량

수은(Hg)

카드뮴(Cd)

납(Pb)

비소(As)

크로뮴(Cr)

안티몬(Sb)

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

코발트(Co)

구리(Cu)

망간(Mn)

니켈(Ni)

탈륨(Tl)

바나듐(V)

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

㎎/㎏

기타:

원소 성분 함유량

회분 함유량

염소(Cl) 함유량

황분(S) 함유량

바이오매스

wt.%

wt.%

wt.%

%

「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의6제2항 및 같은 법 시행규칙 제20조의6제3항에 따라        년    월    일  실시한 시험의 고형연료제품 품질명세서를 위와 같이 발급합니다.

년     월      일

시험기관장	직인

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)