■ 어선안전조업 및 어선원의 안전ㆍ보건 증진 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 6] <신설 2025. 1. 3.>
어선안전보건표지의 종류별 용도, 설치ㆍ부착 장소, 형태 및 색채 (제15조제1항 관련)
분류	종류	용도 및 설치ㆍ부착 장소	설치ㆍ부착 장소 예시	형태	색채
				어선안전보건표지 일람표 번호
금지 표지	출입금지	출입을 통제해야 할 장소	조타실, 기관실 등의 입구	101	바탕은 흰색, 기본모형은 빨간색, 관련 부호 및 그림은 검은색
	2. 통행금지	어로작업의 안전상 통행을 제한해야 할 장소	어구 등의 투망 구역 등	102
	3. 금연	담배를 피워서는 안 될 장소	선실ㆍ창고 등 밀폐된 장소 및 기관실 내	103
경고 표지	끼임 주의	작업자의 신체가 기계ㆍ기구 또는 설비의 회전부에 끼일 우려가 있는 장소	어로 기계ㆍ기구 또는 설비의 주변과 투망ㆍ양망기가 있는 갑판 구역	201	바탕은 노란색, 기본모형과 관련 부호 및 그림은 검은색
	2. 부딪힘 주의	작업자의 움직임ㆍ동작으로 접촉하거나 선체 동요로 부딪칠 우려가 있는 장소	어선 내 통로	202
	3. 넘어짐 주의	작업자가 평면ㆍ경사면 또는 층계 등에서 구르거나 넘어질 우려가 있는 장소	갑판 및 현(舷)측의 통로, 계단 등	203
	4. 미끄럼 주의	이물질로 인하여 작업자가 미끄러질 우려가 있는 장소	갑판 및 어획물 처리 구역	204
	5. 맞음 주의	고정되어 있는 물체가 중력, 원심력 또는 관성력 등으로 인하여 고정부에서 이탈하여 작업자를 가해할 우려가 있는 장소	어로 기계ㆍ기구 또는 설비의 주변과 계선(繫船) 작업 구역	205
	6. 추락 주의	작업자가 중력 또는 선체의 움직임으로 인하여 해상으로 추락할 우려가 있는 장소	갑판 및 현측의 통로 구역	206
지시 표지	안전모 착용	헬멧 등 안전모를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	어로 작업 구역	301	바탕은 파란색, 그림은 흰색
	2. 안전장화 착용	안전장화를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	어획물 처리 구역	302
안내 표지	응급처치	응급구호설비가 있는 장소	해당 설비ㆍ장비의 보관 또는 설치 구역	401	바탕은 녹색, 관련 부호 및 그림은 흰색
	2. 구명조끼	구명조끼 보관 장소		402
	3. 구명뗏목	구명뗏목 보관 장소		403
	4. 구명부환	구명부환 보관 장소		404
	5. 화재경보기	화재경보기가 있는 장소		405	바탕은 빨간색, 관련 부호 및 그림은 흰색
	6. 소화기	소화기가 있는 장소		406