■ 자동차관리법 시행규칙 [별표 5] <개정 2024. 2. 16.> 자기인증표시(제39조의2 관련)
1. 국내 제작자 (법 제30조제1항 및 제30조제3항에 따라 자동차자기인증을 한 경우)
제작자 :
제작연월 :
차량총중량 :		kg
	적차시하중		타이어형식	공기압					림형식
전축	kg					㎏/㎠(PSI)
후축	kg					㎏/㎠(PSI)
이 자동차는 대한민국 자동차관리법령에 적합하게 제작되었습니다.
차대번호 :
차종 :					차명 :
비고: 1. 승용자동차는 적차시 하중ㆍ타이어 형식ㆍ공기압 및 림형식을 생략할 수 있으며, 미완성자동차는 차량총중량과 적차시 하중을 각각 최대허용총중량과 축별설계하중으로 표시한다. 2. 제작연월은 공장 출고일이 포함된 연월 또는 그 이전의 연월로 표시한다. 3. 공기압은 타이어의 최대허용하중에 대응하는 공기압을 표시한다.
2. 국내 제작자 (법 제30조제5항에 따라 자동차자기인증을 한 경우)
제 작 자 :
제작연월 :
차량총중량 :		kg
	적차시하중		타이어형식	공기압					림형식
전축	kg					㎏/㎠(PSI)
후축	kg					㎏/㎠(PSI)
이 자동차는 대한민국 자동차관리법령에 적합하게 제작되었습니다. (자동차관리법 제30조제5항에 따라 같은 법 제30조제1항에 따른 자동차안전기준과 유사한 수준의 안전도 확인방법으로 자동차자기인증하였습니다.)
차대번호 :
차종 :					차명 :
비고: 1. 승용자동차는 적차시 하중ㆍ타이어 형식ㆍ공기압 및 림형식을 생략할 수 있습니다. 2. 제작연월은 공장 출고일이 포함된 연월 또는 그 이전의 연월로 표시한다. 3. 공기압은 타이어의 최대허용하중에 대응하는 공기압을 표시한다.
3. 수입자
최초제작자 :					수 입 자 명 :
제작연월 :
차량총중량 :		kg
	적차시하중		타이어형식	공기압					림형식
전축	kg					㎏/㎠(PSI)
후축	kg					㎏/㎠(PSI)
이 자동차는 대한민국 자동차관리법령에 적합하게 제작(수입)되었습니다.
차대번호 :
차종 :					차명 :
비고: 1. 승용자동차는 적차시 하중ㆍ타이어 형식ㆍ공기압 및 림형식을 생략할 수 있으며, 미완성자동차는 차량총중량과 적차시 하중을 각각 최대허용총중량과 축별설계하중으로 표시합니다. 2. 제작연월은 공장 출고일이 포함된 연월 또는 그 이전의 연월로 표시한다. 3. 공기압은 타이어의 최대허용하중에 대응하는 공기압을 표시한다.