■ 자동차관리법 시행규칙 [별표 28] <개정 2022. 3. 10.> 자동차해체재활용영업소 시설기준(제140조제1항 관련)
구분		기준
		세부기준	면적 또는 대수
1. 대지		영업에 필요한 사무실을 포함할 것
2. 장비	가. 중량기	계량능력(무게를 재는 능력) 10톤 이상	1대 이상
	나. 고철운반용자동차	최대적재량 2톤 이상	1대 이상
	다. 지게차	인양능력(끌어서 높은 곳으로 끌어올리는 능력) 3.5톤 이상	1대 이상
주) 장비는 임대차 계약을 통하여 사용권을 확보하고, 그 사실을 서류를 통해 증명하는 경우에는 그 계약기간 중에는 해당 장비를 보유한 것으로 본다.