■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제26호의11서식] <신설 2025. 2. 18.>
핵심장치등의 제원표
1. 구동축전지의 일반 사항
제작자명					형식
2. 구동축전지의 제원
연번	구분	항목		제원
가	생산지
나	구동축전지 셀	셀 제작자
		셀 형태
		셀 주요원료
		셀 크기	(mm)
		셀 용량	(Ah)
다	구동축전지 모듈	모듈 제작자
		모듈 정격 전압	(V)
		모듈 정격 용량	(Ah)
라	구동축전지 외관	구 조
		형 상
		크 기	(mm)
		케이스
마	구동축전지 전기규격	정격 전압	(V)
		작동 전압	(V)
		정격 용량	(Ah)
		최대 전류	(A)
바	가스 조합률		(%)
사	자동차 탑재 시 사항	탑재 시 개요, 설치방법 또는 도면
		장착 구분
아	열관리 형식
자	전자적 제어 조건
차	탑재될 차종
작 성 방 법
1. 가목의 생산지란에는 구동축전지가 생산되는 생산지 주소를 기재합니다.(복수 기재 가능합니다) 2. 나목의 구동축전지 셀의 셀 형태란에는 각형, 파우치형 또는 원통형 등을 기재합니다. 3. 나목의 구동축전지 셀의 셀 주요원료란에는 셀의 주요원료 구성[니켈·코발트·망간(NCM), 인산철(LFP) 등] 및 비율을 기재합니다. 4. 라목의 구동축전지 외관의 형상란에는 셀 개수 및 연결모드 등을 기재합니다. 5. 라목의 구동축전지 외관의 케이스란에는 구조, 재질 및 크기 등을 기재합니다. 6. 사목의 자동차 탑재시 사항의 장착 구분란에는 고정식 또는 교환식을 기재합니다. 7. 아목의 열관리 형식란에는 수랭식, 공랭식 또는 복합식 등을 기재합니다. 8. 차목의 탑재될 차종란에는 승용ㆍ승합ㆍ화물ㆍ특수 또는 이륜자동차를 기재합니다.(복수 기재 가능합니다) 9. 추가적인 설명이 필요할 경우 ‘붙임자료 참조’로 기재하고 해당 자료를 첨부합니다. 10. 해당사항이 없는 경우‘해당 없음’을 기재합니다.