■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 3] <개정 2003.2.25>
주제동장치의 급제동정지거리 및 조작력 기준(제15조제1항제10호관련)
구분	최고속도가 매시 80킬로미터 이상의 자동차	최고속도가 매시 35킬로미터 이상80킬로미터 미만의 자동차	최고속도가 매시 35킬로미터 미만의 자동차
1.제동초속도 (킬로미터/시간)	50	35	당해 자동차의 최고속도
2.급제동정지거리 (미터)	22이하	14이하	5이하
3.측정시조작력 (킬로그램)	발조작식의 경우 : 90이하
	손조작식의 경우 : 30이하
4.측정자동차의 상태	공차상태의 자동차에 운전자 1인이 승차한 상태