■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 5의32] <신설 2017. 11. 14.>

승용자동차의 좌석규격(제24조제2항, 제25조제1항 관련)

1. 운전자석 착석용 50퍼센트 성인남자 인체모형

구분	50퍼센트 성인남자 인체모형
엉덩이부터 뒷무릎(N)	464.8±12.7mm
엉덩이부터 앞무릎(K)	591.8±12.7mm
발길이(P)	259.1±7.6mm
엉덩이 너비(W)	363.2±7.6 mm

2. 승객좌석 착석용 5퍼센트 성인여자 인체모형

구분	5퍼센트 성인여자 인체모형
엉덩이부터 뒷무릎(N)	426.72±12.7mm
엉덩이부터 앞무릎(K)	533.4±12.7mm
발길이(P)	226.06±7.6mm
엉덩이 너비(U)	307.34±7.6mm

3. 좌석규격 확인을 위한 좌석위치 및 인체모형 착석방법 등은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

주) 1. "50퍼센트 성인남자 인체모형"이란 50번째 백분위수의 성인 남성의 크기와 무게에 해당하는 인체모형을 말한다.

2. "5퍼센트 성인여자 인체모형"이란 5번째 백분위수의 성인 여성의 크기와 무게에 해당하는 인체모형을 말한다.