[별표 2] 건설기계정비업의 사업범위(제14조제2항관련)
항목	종합건설기계정비업	부분건설기계정비업	전문건설기계정비업
			원동기	유압
1. 원동기 부분 가. 시린더헤드의 탈착정비 나. 시린더․피스톤의 분해․정비 다. 크랑크샤프트․캠샤프트의 분해․정비 라. 연료(연료공급 및 분사)펌프의 분해․정비 마. 위의 사항을 제외한 원동기부분의 정비 2. 유압장치정비 3. 변속기의 분해․정비 4. 전후차축 및 제동장치정비(타이어식으로된 것) 5. 차체부분 가. 프레임 조정 나. 로울러․링크․트랙슈의 재생 다. 위의 사항을 제외한 차체부분의 정비 6. 이동정비 가. 응급조치 나. 원동기의 탈․부착 다. 유압장치의 탈․부착 라. 기타 부분의 탈․부착	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
비고 1. 크랑크샤프트․캠샤프트의 재생․연마는 크랑크연마기(1천600mm 이상)를 설치한 종합정비업체에서만 정비할 수 있다. 2. 부분건설기계정비업 신고를 한 자가 건설부령이 정하는 시설을 갖춘 경우 타이어식 건설기계에 대하여는 종합건설기계정비업의 사업범위에 해당하는 사항을 정비할 수 있다.