[별표 10] <개정 2009.12.17>
검정기관의 지정기준 및 평가기준(제43조의2 관련)
1. 검정기관의 지정기준 가. 품위ㆍ일반성분 검정(품위 발아율, 도정율, 일반성분) 1) 검정실의 면적 전처리실, 일반실험실, 조사ㆍ분석실 등 분석실 면적의 합계가 70㎡ 이상 이어야 한다. 2) 검정 인력의 자격 및 인원 수 가) 검정 인력의 자격: 다음 각 호의 어느 하나를 충족하여야 한다. (1) 「고등교육법」 제2조제1호 또는 제4호에 따른 대학 또는 전문대학에서 농학계열(농학, 원예학 등), 식품과학계열(식품공학, 식품가공학 등) 등의 관련 학과를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 자격이 있는 사람 (2) 품질관리사, 종자기사, 농산물검사원자격, 생물공학기사 등의 농학, 식품과학과 관련이 있는 자격을 소지한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 자격을 갖춘 사람 (3) (1) 또는 (2) 외의 사람은 농산물검사ㆍ검정 분야에서 2년 이상 해당 분야에 종사한 경험이 있는 사람 나) 검정 인력 수: 가)목의 자격기준에 적합한 사람 2명 이상. 이 중 품위검정 1명은 국립농산물품질관리원에서 시행한 농산물검사원자격(곡류)을 갖추거나 농산물검사원자격(곡류)을 갖추고 연구ㆍ검사ㆍ검정과 관련된 기관에서 3년 이상 해당 분야 시험ㆍ검사ㆍ검정업무 경력이 있어야 하며, 일반성분 검정 1명은 대학 졸업자의 경우 2년 이상, 전문대학 졸업자 또는 가)(2)의 자격을 갖춘 사람의 경우 3년 이상 연구ㆍ검사ㆍ검정과 관련된 기관에서 해당분야 시험ㆍ검사ㆍ검정업무 경력이 있어야 한다. 3) 시설 및 장비기준 가) 검정시설은 전처리실, 일반실험실, 조사ㆍ분석실 등의 실험실이 구분되어 오염을 방지할 수 있어야 한다. 나) 장비는 품위ㆍ일반성분 검정에 필요한 최소한의 장비를 아래와 같이 갖추어야 한다.
용도		장비명
공통		○저울(첫달림 0.01g 이하 끝달림 300g 이상, 첫달림 0.1g 이하 끝달림 600g 이상, 첫달림 5g 이하 끝달림 10㎏ 이상) ○시료균분기, 감정접시 등
품위		○줄체(1.6㎜), 세로눈판체(2.0㎜, 2.2㎜, 2.4㎜, 2.5㎜), 표준그물체(1.4㎜, 1.7㎜), 둥근눈체(4.00㎜, 5.45㎜, 7.27㎜, 7.88㎜), 그물체(0.84㎜) ○항온건조기(105℃) 또는 적외선수분측정기 ○감정대, 용적중 측정기, Micro Meter, 지름판 ○시료분쇄기, 도정도 감정기구 ○동력제현기, 정미기, 쌀 품위분석기 ○회화로, 사분측정병 등
발아율		○발아시험기
도정수율		○동력제현기, 정미기, 정맥기 등
일반성분		○유분 및 산가분석기, 단백질분석기(캘달식분석기), ○항온건조기(105℃) 또는 적외선수분측정기 ○당도계, PH메타, 산도측정기 ○회화로, 화학천칭(첫달림 0.0001g 이하 끝달림 210g 이상) 등
기타		냉동고(Freezer)
나. 무기성분ㆍ유해물질 검정(무기성분, 유해중금속, 잔류농약, 곰팡이독소, 항생물질) 1) 검정실의 면적 검정실의 면적기준은 별표 4의3 제1호(분석실의 면적)에 따른다. 2) 검정 인력의 자격 및 인원 수 가) 검정 인력의 자격: 다음 각 호의 어느 하나를 충족하여야 한다. (1) 「고등교육법」 제2조제1호 또는 제4호에 따른 대학 또는 전문대학에서 분석과 관련이 있는 학과 또는 학부를 이수하여 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 자격이 있는 사람 (2) 식품기술사, 식품기사, 식품산업기사, 농화학기술사, 농화학기사, 위생사, 위생시험사, 농림토양평가관리기사 또는 분석과 관련된 이와 같은 수준 이상의 자격을 갖춘 사람 (3) (1) 또는 (2) 외의 사람은 해당 안전성검사 분야에서 2년 이상 종사한 경험이 있는 사람 나) 검정 인력의 수: 가)목의 자격기준에 적합한 사람 4명 이상. 이 중 이화학분야 1명과 미생물분야 1명은 대학 졸업자의 경우 2년 이상, 전문대학 졸업자 또는 가)(2)의 자격을 갖춘 사람의 경우 4년 이상 연구ㆍ검사ㆍ검정과 관련된 기관에서 해당분야 시험ㆍ검사업무 경력이 있어야 한다. 3) 시설 및 장비기준 가) 검정시설은 전처리실, 일반실험실, 기기분석실 등이 구분되어 오염을 방지할 수 있어야 한다. 나) 장비는 무기성분ㆍ유해물질 검정에 필요한 최소한의 아래 장비를 갖추어야 한다. - 무기성분ㆍ유해물질 검정기관의 장비기준은 별표 4의3 제2호(분석기구의 기준)에 따른다.
2. 검정기관의 평가기준 및 방법 가. 검정능력 평가 항목별 배점기준
구분	평가항목		배점	평가 점수
일반사항	검정실 면적, 검정인력 등이 검정기관의 지정기준에 적정한가?		10
	검정장비를 갖추고 있으며, 검정장비가 정상적으로 가동되고 적절하게 설치되어 있는가?		5
	시약 및 장비관리지침을 갖추고 이에 따른 관리가 이루어지고 있는가?(검정장비의 검정ㆍ교정 등)		5
	검정실 안전수칙을 만들어 운용하고 있으며, 유기용매 등 폐액은 특성에 맞게 분리 처리되고 있는가?		5
	검정기록 및 검정결과물의 정리 및 보관은 적절하게 하고 있는가?		5
검정과정	품위계측 및 분석방법 등을 공인된 방법으로 하고 있는가?		10
	표준계측ㆍ분석지침서(SOP, Standard Operating Procedures)를 갖추고 이에 따라 검정하고 있는가?		10
	시료는 균질하고 대표성 있게 균분ㆍ채취하고 있는가?		5
	시료의 전처리(유기용매의 추출 등)가 적절하게 이루어지고 있는가?		5
	오염을 방지하기 위한 작업이 이루어지고 있는가?		5
검정에 대한 이론적 지식 등	품위계측 및 분석과정에 대한 이해도 및 숙련도		10
	시료의 전처리(유기용매의 추출 등)에 대한 이해도 및 숙련도		5
	기기운용 및 분석결과에 대한 이해도 및 숙련도		5
	분야별 용어정의의 개념 및 검정결과에 대한 이해도		5
검정능력	시료에 대한 검정 능력 평가 결과		10
합계			100
<작성요령> ○ 평가점수는 아래와 같이 5단계로 구분하여 점수를 부여한다. - 우수: 100%, 양호: 80%, 보통: 60%, 미흡: 40%, 불량: 20%
나. 평가방법 1) 검정능력평가는 배점기준 표에 의하여 평가점수를 부여한다. 2) 검정능력평가 결과 다음과 같이 평가한다. (가) 평점평균이 80점 이상: 적합. 다만, 평점평균이 80점 이상인 경우라도 시료에 대한 검정능력 평가가 60% 이하이거나, 검정능력 외의 항목별 배점기준 중 평가항목 1개 이상이 배점기준의 40% 이하 점수로 평가된 경우에는 부적합으로 처리함. (나) 평점평균이 80점 미만: 부적합 3. 검정업무에 관한 규정 검정업무에 관한 규정에는 다음 사항이 포함되어야 한다. 가. 검정의 절차 및 방법 나. 검정수수료 및 그 징수 방법 다. 검정 담당자의 준수사항 및 검정 담당자 자체 관리ㆍ감독 요령 라. 검정인력 자체 교육방법 마. 그 밖에 국립농산물품질관리원장이 검정업무의 수행에 필요하다고 인정하여 정하는 사항