[별표 10]<개정 1984.1.24., 1984.7.27>

정기점검정비기준

1. 조향장치

가. 핸들

1) 헐거움 및 흔들림

2) 조작상태

나. 스테아링기어박스

1) 기름누설

2) 연결상태

3) 축부분의 흔들림

4) 기어의 백래시(배격)

5) 섹타샤프트의 균열

다. 로드 및 암

1) 헐거움, 흔들림, 손상

2) 연결부의 마모 및 연결상태

3) 너클암의 균열 및 너클과의 연결상태

라. 너클

1) 연결부의 흔들림

2) 너클의 균열 및 앞차축과의 간격

마. 조향차륜

1) 앞바퀴정렬

바. 조향호오크(삼륜차)

1) 호오크상태

2. 제동장치

가. 제동페달

1) 유격 및 밟았을 때의 상판과의 간격

2) 제동효력

나. 제동레바

1) 유격

2) 제동효력

3) 라쳇트의 마모 및 손상

다. 로드 및 케이블류

1) 헐거움, 흔들림, 손상

라. 파이프 및 호오스

1)누설, 손상 및 연결상태

마. 유압제동장치

1) 유량

2) 마스터실린더의 기능

3) 휠실린더의 기능

바. 공기제동장치

1) 공기누설

2) 제동쳄바로드의 행정 및 기능

3) 제동밸브, 완해변, 리레이밸브(중계변)의 기능

사. 배력장치

1) 에어클리너의 상태

2) 유밀 및 기밀

3) 역지변 및 리레이밸브의 기능

아. 제동캠

1) 마모

자. 브레이크드럼 및 라이닝

1) 드럼과 라이닝의 간격

2) 라이닝마모

3) 드럼 및 디스크의 마모, 손상

차. 수동제동기드럼 및 라이닝

1) 드럼의 연결상태 및 헐거움

2) 드럼과 라이닝의 간격

3. 주행장치

가. 차축

1) 손상 및 변형

나. 차륜(휠)

1) 휠보올트 및 허브보올트의 헐거움

2) 타이어의 공기압 및 이상마모와 손상

3) 휠디스크사이드링 및 휠디스크의 손상

4) 베어링의 흔들림

4. 완충장치

가. 샤시스프링

1) 손상

2) 좌우흔들림

나. 연결부

1) 헐거움 및 손상

2) 연결부의 흔들림

3) 리프의 밀림

다. 써스펜숀 암 및 너클서포트

1) 연결부의 흔들림

라. 쇽업소오버

1) 기름누설 및 손상

5. 동력전달장치

가. 클러치

1) 액량 및 작용

2) 페달의 유동 및 밟았을 때의 페달과 상판과의 간격

나. 변속기

1) 기름누설

2) 조작기구의 흔들림

다. 추진축

1) 연결부의 헐거움

2) 추진축의 흔들림 및 잡음

3) 스프라인부의 흔들림

4) 축부분의 흔들림

5) 센타베어링의 흔들림

6) 유니버셜죠인트의 손상

라. 차동장치

1) 기름누설

6. 전기장치

가. 점화장치

1) 배전기의 기능

2) 점화전 전극의 상태

3) 점화시기

4) 코압코일의 기능

5) 가열점화전의 기능

나. 시동장치

1) 취부상태

2) 피니은기어의 연결 및 마모상태

3) 브러시(쇄자)의 마모 및 정류자오손

다. 충전장치

1) 발전기브러시의 마모 및 정류자오손

2) 충전작용

3) 발전기 및 전압조정기의 기능

라. 전기배선

1) 연결부의 헐거움 및 손상

마. 축전지

1) 액량 및 비중

7. 기관

가. 본체

1) 시동상태 및 잡음

2) 저속 및 가속의 상태

3) 배기의 상태(매연·일산화탄소 및 탄화수소)

4) 에어클리너상태

5) 실린더헤드 및 다기관각부의 조임

6) 압축압력

7) 밸브간격

나. 윤활장치

1) 기름누설

2) 오일클리너상태

다. 연료장치

1) 연료누설

2) 연료여과기의 기능

3) 분사노즐의 분사압력 및 분무상태

4) 공급펌프의 기능

5) 분사시기 및 분사량

6) 기화기(또는 배이퍼라이저)의 기능

라. 냉각장치

1) 냉각수 누설

2) 냉각선풍기벨트의 헐거움 및 손상

마. 배기장치

1) 배기관 및 소음기의 상태

8. 기타

가. 등화장치, 경음기, 유리닦기

1) 작용

2) 전조등의 광도, 조사각도 및 기능

나. 후사경, 후부반사기

1) 사영의 상태

다. 계기

1) 작용

라. 공기압축기

1) 공기탱크의 응결수

2) 에어클리너의 상태

3) 콤프레샤, 레규레타, 안로오다밸브의 기능

마. 후렘 및 차체

1) 승강구 및 비상구 문짝의 상태

2) 헐거움 및 손상

3) 차체누수

4) 유리의 상태 및 창문개폐상태(사업용)

5) 의자상태(사업용)

6) 내외부도색상태(사업용)

7) 천정, 벽, 상판 및 맷트상태(사업용)

바. 고압가스연료장치

1) 파이프 및 연결부의 가스누설

2) 파이프 및 연결부의 손상

3) 용기연결의 헐거움 및 손상

4) 차실과의 기밀

사. 샤시각부

1) 급유상태

아. 차내 안전시설

1) 안전벨트 및 입석손잡이 상태