[별표 16]<개정 1986.5.24> 자동차차고시설(제73조 관련)
구 분	내 용
차고면적	보유자동차에 대하여 일상점검정비와 세차를 할 수 있는 충분한 넓이를 갖출 것
2. 비치품	측 정 용 기 기	작업용기공구
	1. 타이어 게이지	1. 공기압축기 2. 작기 3. 주유기 4. 그리이스건 5. 차량용스파나 6. 휴대용전등 7. 타이어레바 8. 파이프렌치 9. 점검용해머 10. 스프레이건 11. 바이스 12. 그라인더 13. 전기드릴
	2. 축전지비중계
	3. 매연측정기(경유사용자동차의 차고에 한한다)
	4. 일산화탄소측정기(휘발유 또는 엘피지 사용자동차의 차고에 한한다)
	5. 탄화수소측정기(휘발유 또는 엘피지 사용자동차의 차고에 한한다)
	6. 토잉측정기
	7. 콤프렛숀게이지
	8. 노즐테스타
3. 장치	1. 자동차의 점검·세차장치를 갖출 것. 2. 공구류를 정돈할 수 있는 공구상자를 갖출 것
비고 : 1. 비치품 및 장치는 정비관리자를 두어야 하는 자동차사용자의 차고에만 적용한다. 2. 비치품중 측정용기기의 제6호 내지 제8호와 작업용기공구의 제11호 내지 제13호는 비치하지 아니할 수 있다.