[별표 33]<개정 1986. 5. 24>
구분			기준
사업자의 자격			소요장비 및 시설을 갖출 능력이 있는 자
사업장의 위치			대형차량의 출입에 지장이 없는 지역 배수가 용이하고 자연적 조건이 양호한 지역
시설	대지 및 사무소		구 분	서울특별시		직할시			기타지역
			대 지	6,000제곱미터이상		4,500제곱미터이상			3,000제곱미터이상
			사무실	60제곱미터이상		50제곱미터이상			40제곱미터이상
			명 칭	기 준					수 량
	장 비		렉 카	자기소유로서 견인능력 5톤미만 및 5톤이상의 것					각 1대이상
			지게차	자기소유로서 3.5톤이상을 들어 올릴 수 있는 것					1대이상
			중량기	20톤이상을 계량할 수 있는 것					1식이상
			압축기 파쇄기 용해로중 1개이상 장비	·압축기 : 투입용적 1.2m ×1.8m ×5m이상의 것 ·파쇄기 : 처리능력 매시간당 5톤이상의 것 ·용해로 : 용해능력 1회 5톤이상의 것					1식이상
			쓰레기 소각장치	소각능력이 시간당 25㎏이상인 소각로로서 환경보전법시행규칙 별표 20의 소각처리의 방법과 기준에 적합한 시설장비					1조이상
			폐 유 처리장치	유수분리시설 또는 회수유저장시설로서 환경보전법 시행규칙 별표 18제3호 처리시설중 폐유산업폐기물의 시설기준중 가목 및 나목의 기준에 적합한 시설장비
			기타장비 및 공구류	폐차업무수행에 필요한 것으로서 관할관청이 지정 하는 것					관할관청이지정
	기타시설등		명 칭	서울특별시			직 할 시			기타지역
			부품 저장고	600제곱미터이상			400제곱미터이상			200제곱미터이상
				※ 기타 1. 높이 3미터이상 브럭시설의 울타리를 설치할 것. 2. 사업장 정문주변 진입로의 포장시설을 할 것. 3. 사무소 및 부품저장고는 영구건물일 것.
비고 : 관할관청은 관할구역안의 폐차사업자의 수 및 폐차수요등 지역적인 특수성을 참작하여 필요하다고 인정할 때에는 교통부장관의 승인을 얻어 시설기준의 일부를 완화하여 적용할 수 있다.
주 : 영업소를 두는 경우 그 시설 기준은 다음 표에 의한다.
영 업 소		다른 사업장등과의 거리			대지			건물			장비
		다른 폐차사업자를 포함한 모든 폐차사업자의 사업장 또는 영업소로부터 20킬로미터이상 떨어질 것.			330제곱미터이상			33제곱미터이상			10톤이상을계량할 수 있는 중량기