[별지 제13호의3서식]<신설 1984.1.24, 1984.7.27>
정기점검정비기록부
관·자·영								(1년간 보존)
자동차 등록번호			차 명			사용본거지		사용자성명 또는명칭		사용자 주소
차대번호			형식			연식		승차정원		최대적재량	차량총중량
						연식		인		kg	kg
검사증유효기간						점 검 연 월 일				정 비 완 료 연 월 일
19 . . .부터 19 . . 까지						19 . . .				19 . . .
점검개소		점검항목		점검 결과	정비개요	점 검 개 소			점검항목		점검 결과	정비 개요
① 조 향 장 치	핸들	헐거움 및 흔들림				장치			축부분의 흔들림
									센타베어링의 흔들림
		조작상태
									유니버설죠인트의 손상
	스테아링기어박스	기름누설
		연결상태					차동점화		기름누설
		축부분의 흔들림				⑥ 전 기 장 치	점화장치		배전기의 기능
		기어의 백레시(배격)							점화전 전극의 상태기능
		섹타샤프트의 균열
									점화시기전극의 상태
	로드및암	헐거움, 흔들림, 손상
									고압코일의 기능
		연결부의 마모 및 연결상태
									가열점화전의 기능
		너클암의 균열 및 너클과의 연결상태					시동장치		연결상태
	너클	연결부의 흔들림							피니온 기어의 연결 및 마모상태
		너클의 균열 및 앞차축과의 간격							브러시(쇄자)의 마모 및 정류자 오손
							충전장치		발전기 브러시의 마모 및 정류자오손
	조향 차륜	앞바퀴 정렬
	조향호오크	호오크 상태(삼륜차)
									충전 작용
									발전기의 전압조정기의 기능
② 제 동 장	제동 페달	유격 및 밟았을 때의 상판과의 간격
		제동 효력					전기배선		접속부의 헐거움 및 손상
	제동 레바	유격					축전지		액량 및 비중
		제동효력					본체		시동상태 및 잡음
		라쳇트의 마모, 손상							저속 및 가속의 상태

치	로드및케이블류	헐거움,흔들림,손상			⑦ 전 기 장 치		배기의 상태(매연·일산화탄소 및 탄화수소)
							에어클리너의 상태
	파이프및호오스	누설, 손상, 연결상태
							실린더헤드 및 다기관각부의 조임
	유압제동장치	유량
							압축 압력
		마스타실린더의 기능
							밸브간극
		휠실린더의 기능
	공기제동장치	공기누설				윤활장치	기름누설
		제동쳄바로드의 행정 및 기능					오일클리너 상태
		제동밸브, 완해변, 리레이밸브(중계변)의 기능				연료장치	연료누설
							연료여과기의 기능
	제력 장치	에어클리너의 상태
							분사노즐의 분사압력 및 분무상태
		유밀 및 기밀
							공급펌프의 기능
		역지변 및 리레이밸브의 기능
							분사시기 및 분사량
	제동캠	마모
	브레이크드럼및라이팅	드럼과 라이닝의 간격
							기화기(또는 베이퍼라이저)의 기능
		라이닝 마모				냉각장치	냉각수 누설
		드럼 및 디스크의 마모, 손상
							냉각선풍기벨트 헐거움 및 손상
	수동 제동기드럼 및 라이닝	드럼의 연결상태 및 헐거움
						배기장치	배기관 및 소음기의 상태
		드럼과 라이닝의 간격
③ 주 행 장 치	차 축	손상 및 변형
						동화장치, 경음기, 유리닦기	작용
	차륜(휠)	휠보올트 및 허브 보올트의 헐거움
		타이어의 공기압 및 이상마모와 손상
							전조등의 광도, 조사각도 및 기능
		휠디스크사이드링 및 휠디스크의 손상
						후시경 후부반사기	사영의 상태
		베어링의 흔들림

④ 완 충 장 치	샤시스프링	손상				⑧ 기 타	계기			작용
							공기 압축기			공기탱크의 응결수
		좌우흔들림
										에어클리너의 상태
	취부부 및 연결부	헐거움 및 손상
										콤프레샤, 레규레타, 언로오다밸브의 기능
		연결부의 흔들림
							후 렘 및 차 체			승강구 및 비상구문짝의 상태
										헐거움의 손상
										자체누수
		리프의 밀림
										유리의상태 및 창문개폐상태(사업용)
	써스펜숀암 및 너클서모트	연결부의 흔들림
										의자상태(사업용)
										내외부 도색 상태(사업용)
	쇽업소오버	기름누설 및 손상
										천정, 벽 상판 및 맷트상태(사업용)
⑤ 동 력 전 달	클러치	액량 및 작용
		페달의 유동 및 밟았을 때의 페달과 상판과의 간격					고압가스 연료장치			파이프 및 연결부의 가스누설
										파이프 및 연결부의 손상
	변속기	기름누설
										용기연결의 헐거움 및 손상
		조작기구의 흔들림
										차실과의 기밀
	추진축	연결부의 헐거움
							샤이각부			급유상태
		추진축의 흔들림 및 잡음
							차내안전시설			안전밸트 및 입석손잡이 상태
		스프라인부의흔들림
주. 1. 점검결과를 기호로 각 점검항목에 기입하시오.									※기호	양호	불량	조정	수리		분해	갱환		구변
2. 정비결과를 기호로 정비개요란에 기입하시요.
										V	○	A	△		W	X		◎
정비사업체명			고유번호							정비주임성명인
※ 임시점검정비를 시행한 경우에도 이 서식을 사용하여 주시요.
3003-172 비								190mm ×268mm
83.12.28 승인								(인쇄용지특급 34g/㎡)