[별표 6]<개정 1986.11.11>

유해위험방지사항에관한계획서제출대상기계·설비(제52조제1항관련)

1. 동력에 의하여 작동되는 크랭크프레스기 및 액압프레스기

2. 금속 기타 광물의 용해로(용량이 1톤이상인 것에 한한다)

3. 화학설비(노동부장관이 정하는 것에 한한다)

4. 건조설비(노동부장관이 정하는 것에 한한다)

5. 아세틸렌용접장치(이동식을 제외한다)

6. 가스집합용접장치(이동식을 제외한다)

7. 제157조의 규정에 의한 양중기(노동부장관이 정하는 것에 한한다)