[별표 18]
고기압하의 작업시간등의 기준(제484조 관련)
게이지압력(㎏/㎠)	1회의작업시간	휴 식 시 간	감 압 시 간 (㎏/㎠)
1.3이하	4시간이내	30분이상	압력의 2분의 1까지는 매분 0.3의 비율로 감압하고, 그 외는 다음의 비율로 감압할 것. 1.5이상 매분 0.15이하 1.4이하 매분 0.2이하
1.8이하	3시간이내	1시간이상
2.3이하	2시간이내	2시간이상
2.6이하	1시간30분이내	3시간이상
3.0이하	1시간이내	4시간이상
3.3이하	45분이내	5시간이상
3.5를 초과하는 경우	30분이내	6시간이상