[별표 11의3] <신설 1996.12.31, 2001.7.24, 2003.10.18> 교육용 자동차의 도색 및 표지(제26조의6제2항관련)
1. 표지등 모형 및 규격(도로주행교육용 자동차에 한한다) ①적 색 ②황 색 ③녹 색 ④적색문자 ⑤바탕색은 백색 ⑥600㎜ ⑦160㎜ ⑧180㎜ ⑨ 60㎜ ⑩500㎜ ⑪100㎜ ⑫ 35㎜	[그림생략]
2. 표지등 설치위치(도로주행교육용 자동차) ○ 차량지붕 중심위치에 앞뒤에서 볼 수 있게 설치 ○ 도로주행교육중에는 "교육중"이라는 표지를, 도로주행기능검정중에는 "검정중"이라는 표지를 각각 자동차의 앞뒤범퍼에 자동차등록번호판 크기로 부착	[그림생략]
3. 도색 및 표지 ○ 바탕색 : 황색(제1종보통면허는 백색) ○ 측면에 녹색으로 시 ㆍ 도 및 학원명(전문학원의 경우에는 전문학원명), 후미에는 백색 원형바탕에 녹색의 차량고유번호를 표시 [그림생략]
4. 제1종보통면허의 도로주행교육용 자동차의 도색 및 표지는 위에 준한다.