[별표11(제85조)]
제조(변형 및 수리를 제외한다)	구분	제조수량	작업책임자
	화약 및 폭약(초유폭약 및 기폭약을 제외한다)	1 일 1 톤이상	갑종 화약류 작업책임자의 면허를 가진자
		1 일 1 톤미만	을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
	초유폭약	1 일 5 톤이상	갑종 화약류 작업책임자의 면허를 가진다.
		1 일 5 톤미만	을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
	기폭약	1 일 50㎏이상	갑종 화약류 작업책임자의 면허를 가진자
		1 일 50㎏미만	을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
	화공품(신호염관 신호화선 및 연화를 제외한다) 신호염관·신호화전 및 연화		〃
			병종·을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
련형 및 수리	화약·폭약 및 화공품(신호염관, 신호화전 및 연화를 제외한다) 신호염관·신호화전 및 연화	1 일 1 톤이상	갑종 화약류 작업책임자의 면허를 가진자
		1 일 1 톤미만	을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
			병종·을종 또는 갑종화약류 작업책임자의 면허를 가진자
비고:① 신호염관·신호화전 또는 연화만을 제조하기 위하여 그 원료로써 1일 50키로그람에 미달하는 화약 또는 폭약(기폭약을 제외한다)을 제조할 때에는 신호염관·신호화전 또는 연화만을 제조하는 것으로 간주한다. ② 1일50키로그람을 초과하여 화약 또는 폭약(기폭약을 제외한다)을 제조하는 제조소로써 이를 원료로 하여 신호염관·신호화전 또는 연화만을 제조할 경우에는 병종화약류 작업책임자의 면허를 가진자를 선임할 수 있다. ③ 변형 및 수리의 난중 신호염관·신호화전 및 제외한 화공품에 대해서는 그 원료가 되는 화약 또는 폭약의 수량을 기준으로 한다.