[별지 제44호서식] 좌표전환계산부(XㆍY→BㆍL) 점 ( 부)
[eqn: X] = - m ㆍ [eqn: Y] = - m ㆍ [eqn: B_O] = [eqn: 38°] [eqn: L_O] = °		[eqn: x = X/V] [eqn: b' = x + b_O] [eqn: tan b = tan b prime cos l] [eqn: beta = b - b_O] [eqn: B-B_O = Β prime = (b- b_O )/ A_1] [eqn: -A_2 (b-b_O / A_1 )^2- A_3 (b- b_O / A_1 )^3] [eqn: -A_4 (b-b_O / A_1 )^4 -A_5 (b-b_O /A_1 )^5] [eqn: B = B prime + B_O]		[eqn: y = Y/V] [eqn: y prime = y - ( 1/ 6rho ^2 )y^3 -(1/24rho^4 )y^5] [eqn: tan l = tan y prime / cos b prime] [eqn: L-L_O = l/a] [eqn: L=(L-L_0 )+L_0] [eqn: tan c = tan b prime sin y prime]
B(위도)
[eqn: X]=	- m ㆍ
[eqn: V]=	[eqn: 30.89329574]
[eqn: x]=	-
	- ° ′
[eqn: +b_O]=	[eqn: 37°56′31″.7245]
[eqn: b prime]=	- ° ′
[eqn: tan b prime]=	.
[eqn: cos l]=	.
[eqn: tan b]=	.	[eqn: (b-b_O )/A_1]=	° ′	[eqn: y]=	-
[eqn: b]=	-° ′	[eqn: A_2 (b-b_O /A1)^2]=	- .	[eqn: (1/6rho^2 )y^3]=	- .
[eqn: -b _O]=	[eqn: 37°56′31″.7245]	[eqn: A_3 (b-b_O /A1)^3]=	.	[eqn: (1/24rho^4 )y^5]=	- .
[eqn: b-b_O = beta]=	-° ′	[eqn: A_4 (b-b_O /A1)^4]=	- .	[eqn: y]=	- .
=	-	[eqn: A_5 (b-b_O /A1)^5]=	- .
ㆍ		[eqn: B-B_O = B prime]=	- ° ′	[eqn: tan y prime]=	.
[eqn: b-b_O]=	-	[eqn: +B_O]=	[eqn: 38°]	[eqn: cos b prime]=	.
[eqn: A_1]=	[eqn: 0.997920320]	[eqn: B]=	° ′	[eqn: tan l]=	.
[eqn: (b-b_O )/A1]=	-			[eqn: l]=	-° ′
=	- ° ′			=	-
[eqn: A_2]=	[eqn: 2.35584453×10^-8]	L(경도)		[eqn: alpha]=	[eqn: 1.001294602]
[eqn: (b-b_O /A1)^2]=		[eqn: Y]=	- m ㆍ	[eqn: L-L_O]=	-
[eqn: A_2 (b-b_O /A1)^2]=		[eqn: V]=	[eqn: 30.89329574]	=	-° ′
[eqn: A_3]=	[eqn: 1.9602542×10^-14]	[eqn: y]=	-	[eqn: +L_O]=	°
[eqn: (b-b_O /A1)^3]=				[eqn: L]=	° ′
[eqn: A_3 (b-b_O /A1)^3]=		[eqn: 1/6rho^2]=	[eqn: 3.9174050×10^-12]
[eqn: A_4]=	[eqn: 2.4470818×10^-19]	[eqn: y^3]=		C(진북 방향각)
[eqn: (b-b_O /A1)^4]=	.	[eqn: (1/6rho^2 )y^3]=		[eqn: tan b prime]=	.
[eqn: A_4 (b-b_O /A1)^4]=				[eqn: sin y prime]=	.
[eqn: A_5]=	[eqn: 1.8094075×10^-25]	[eqn: 1/24rho^4]=	[eqn: 2.3019094×10^-23]	[eqn: tan c]=	.
[eqn: (b-b_O /A1)^5]=	.	[eqn: y^5]=		[eqn: C]=	-° ′
[eqn: A_5 (b-b_O /A1)^5]=		[eqn: (1/24rho^4 )y^5]=
210㎜×297㎜ (보존용지(1종) 70g/㎡)