[별지 제45호서식] 좌표전환계산부(BㆍL→XㆍY) 점 ( 부)
[eqn: B]= ° ′ [eqn: L]= ° ′ [eqn: b_O]=[eqn: 37°56′31.″7245] [eqn: L_O]=		[eqn: l=a(L-L_O)][eqn: b-b_O = beta = A_1 (B-B_O ) + A_2 (B-B_O )^2 + A_3 (B-B_O )^3] [eqn: + A_4 (B-B_O )^4 + A_5 (B-B_O )^5] [eqn: b = b_O + beta] [eqn: tan b prime = tan b / cos l] [eqn: x = b prime - b_O] [eqn: X = x⋅v(v=A/rho)] [eqn: sin y prime = cos b sin l] [eqn: y = y prime +(1/6rho^2 ) y prime ^3 +(1/24rho^4 )y prime ^5] [eqn: Y=y⋅v] [eqn: tan c = tan b prime sin y prime]
[eqn: B-B_ O] =	-° ′
=	-
[eqn: L-L_O] =	-° ′
=	-
X(종선)
[eqn: A_1] =	[eqn: 0.997920320]
[eqn: B-B_ O] =
[eqn: A_1 (B-B_O )] =	.
=	.
[eqn: A_2] =	[eqn: 2.35584453×10^-8]	[eqn: b prime] =	° ′	[eqn: -1/24rho^4] =	[eqn: 2.3019094×10^-23]
[eqn: (B-B_O )^2] =		[eqn: -b_O] =	[eqn: 37°56′31.″7245]	[eqn: y prime ^5] =
[eqn: A_2 (B-B_O )^2] =		[eqn: x] =	-° ′	[eqn: (1/24 rho^4 )y prime ^5] =
[eqn: A_3] =	[eqn: 1.9602542×10^-14]	=	-	=
[eqn: (B-B_O )^3] =		[eqn: V] =	[eqn: 30.89329574]	[eqn: y prime] =	-
[eqn: A_3 (B-B_O )^3] =		[eqn: X] =	- m ㆍ	[eqn: (1/6 rho^2 )y prime ^3] =	- .
[eqn: A_4] =	[eqn: 2.4470818×10^-19]			[eqn: (1/24 rho^4 )y prime ^5] =	- .
[eqn: (B-B_O )^4] =	.			[eqn: y] =	- .
[eqn: A_4 (B-B_O )^4] =				[eqn: V] =	-[eqn: 30.89329574]
[eqn: A_5] =	[eqn: 1.8094075×10^-25]			[eqn: Y] =	- m ㆍ
[eqn: (B-B_O )^5] =		Y(횡선)
[eqn: A_5 (B-B_O )^5] =		α =	[eqn: 1.001294602]
		[eqn: L-L_O] =	-
[eqn: A_1 (B-B_O )] =	-° ′	[eqn: l] =	-
[eqn: A_2 (B-B_O )^2] =	- .	=
[eqn: A_3 (B-B_O )^3] =	.	[eqn: cos b] =	.
[eqn: A_4 (B-B_O )^4] =	- .	[eqn: sin l] =	.
[eqn: A_5 (B-B_O )^5] =	.	[eqn: sin y prime] =	.	C(자오선 수차)
[eqn: b-b_O =beta] =	- ° ′	[eqn: y prime] =	-° ′	[eqn: tan b prime] =	.
[eqn: b=b_O + beta] =	° ′	=		[eqn: sin y prime] =	.
[eqn: tan b] =	.	[eqn: 1 /6 rho ^2] =	[eqn: 3.9174050×10^-12]	[eqn: tan c] =	.
[eqn: cos l] =	.	[eqn: y prime ^3] =		[eqn: C] =	-° ′
[eqn: tan b prime] =	.	[eqn: (1/6rho ^2 ) y prime^3] =
210㎜×297㎜ (보존용지(1종) 70g/㎡)