[별지 제53호서식]

교점다각망계산부(XㆍY형)

약도
조건식	Ⅰ	[eqn: (1)-(2)+W1 = theta]		조건식	Ⅰ	[eqn: (1)-(2)+W1 = theta]
	Ⅱ	[eqn: (2)-(3)+W2 = theta]			Ⅱ	[eqn: (2)-(3)+W2 = theta]
	Ⅲ	[eqn: (3)-(4)+W3 = theta]
경중률		[eqn: SUM N]	[eqn: SUM S]	경중률		[eqn: SUM N]	[eqn: SUM S]
	(1)				(1)
	(2)				(2)
	(3)				(3)
	(4)

1. 방위각
순서	도선	관측								보정	평균
Ⅰ	(1)				°		′		"					°		′		"
	(2)
	W1
Ⅱ	(2)
	(3)
	W2
Ⅲ	(3)
	(4)
	W3

2. 종선좌표
순서	도선	관측							보정	평균
Ⅰ	(1)					m .								m .
	(2)					.								.
	W1					.								.
Ⅱ	(2)					.								.
	(3)					.								.
	W2					.								.
Ⅲ	(3)					.								.
	(4)					.								.
	W3					.								.

3. 횡선좌표
순서	도선	관측							보정	평균
Ⅰ	(1)					m .								m .
	(2)					.								.
	W1					.								.
Ⅱ	(2)					.								.
	(3)					.								.
	W2					.								.
Ⅲ	(3)					.								.
	(4)					.								.
	W3					.								.

4. 계산

1) 방위각 = [eqn: {[{sum alpha }over{sum N}]} over{[ {1}over{sum N}]}] = ---------------------- =

2) 종선좌표 = [eqn: {[{sum X }over{sum S}]} over{[ {1}over{sum S}]}] = ---------------------- =

3) 횡선좌표 = [eqn: {[{sum Y }over{sum S}]} over{[ {1}over{sum S}]}] = ---------------------- =

W = 오차   N = 도선별 점수    S = 측점 간 거리   α = 관측방위각

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)