[별지 제9호 서식]

태양광발전설비 점검기록표

측정장비:					(일기 : )			년		월		일
점검자				(소 속) / (성 명) (서명)
설비명						발전설비 전압/용량			[V] / [kW]
태양전지		형 식				전력 변환장치	형 식
		최대전력용량		[kW]			정격용량		[kW]
		최대동작전압		[V]			입력전압범위		~ [V]
		최대동작전류		[A]			출력전압		[V]
NO	항 목		소분류	점검 사항							점검 결과
1	태양 전지		출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인
			외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인
			음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인
			접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인
2	지지물		설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인
			도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인
			기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인
			볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와셔 사용)
			본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인
3	전선로		전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인
			커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인
			고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인
4	전력변환 장치 및 보호장치		외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인
			작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인
			전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인
			설치환경	제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인
			보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부
5	주변 환경		부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인
				지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인
				부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무
				축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인
			구조물 등	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인
				별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인
6	기타		측정값	절연 및 접지저항 측정
			기술기준	기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부
7	종합 의견

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기