[별지 제8호서식]

안전밸브 및 파열판 명세

계기 번호	내용물	상태	배출 용량 (㎏/hr)	정격 용량 (㎏/hr)	노즐 크기 (입구, 출구)	보호할 기기압력				안전밸브 등			정밀도 (오차범위)	배출 연결 부위	비고
						기기 번호	운전 (MPa)		설계 (MPa)	설정 압력 (MPa)	몸체 재질	TRIM 재질
주) ① 배출용량․설정압력: 안전보건규칙 제265조에 따라 산출한 작동원인별 소요분출량 중 가장 큰 값 및 설정압력을 기재 ② 정격용량: 안전밸브의 실제 배출용량을 기재 ③ 보호할 기기 번호: 안전밸브가 설치되는 장치 또는 설비의 번호를 기재 ④ 보호할 기기의 운전압력 및 설계압력: 보호할 기기의 운전압력 및 설계압력과 일치하게 기재 ⑤ 배출구 연결 부위: 배출물 처리 설비에 연결된 경우에는 그 설비명을 기재(Flare stack, 흡수탑, 대기방출 등) ⑥ 비고: 안전밸브 등의 배출원인(냉각수 차단, 전기공급중단, 화재, 열팽창 등) 및 안전밸브의 형식(일반형, 벨로우즈형, 파일럿 조작형)을 기재
								297㎜×210㎜ (신문용지 54g/㎡)