1. 개정이유 및 주요내용

액화석유가스용 용기의 재검사에 대한 규제를 완화하기 위하여 용기의 재검사주기를 경과연수가 20년 미만의 용기는 5년으로, 20년 이상인 용기는 2년으로 각각 연장하고, 노후된 액화석유가스용 용접용기에 대한 안전을 확보하기 위하여 경과연수가 26년 이상된 액화석유가스용 용접용기는 폐기하도록 하되, 이 규칙 시행 당시 26년 이상된 용기에 대해서는 3개년에 걸쳐 단계적으로 폐기하도록 하는 노후용기 사용연한제를 도입하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2010. 2. 16. ～ 3. 8.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설 1건(노후 액화석유가스용 사용연한제 도입)

지식경제부령 제       호

고압가스 안전관리법 시행규칙 일부개정령안

고압가스 안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제3항 중 “담당 공무원”을 “지식경제부장관 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장”으로, “「전자정부법」 제21조제1항”을 “「전자정부법」 제36조제1항”으로, “법인등기부 등본(법인인 경우만을 말한다)을”을 “등기사항증명서(법인인 경우만을 말한다)를”로 한다.

제10조제2항 중 “이수한”을 “받은”으로 한다.

제12조제2항 중 “담당 공무원”을 “시장ㆍ군수ㆍ구청장”으로, “「전자정부법」 제21조제1항”을 “「전자정부법」 제36조제1항”으로, “법인등기부 등본(법인인 경우만을 말한다)을”을 “등기사항증명서(법인인 경우만을 말한다)를”로 한다.

제24조 중 “법 제13조의2제1항에 따라 안전성평가를 하고 안전성향상계획을 작성하여야 하는 시설은”을 “법 제13조의2제1항 전단에서 “지식경제부령으로 정하는 시설”이란”으로, “설비로 한다”를 “설비를 말한다”로 한다.

제28조의2제2항제2호가목 중 “전문건설업”을 “건설업(전문공사를 시공하는 업종을 말한다)”으로 한다.

제33조 각 호 외의 부분 중 “규모에 해당하는”을 “규모에 해당되는”으로 한다.

제34조제2항제2호 중 “정밀안전검진기관”을 “정밀안전검진의 실시기관”으로 한다.

제39조의2제1항제1호 중 “법 제11조제2항”을 “법 제11조제1항”으로 한다.

용기의 종류		신규검사 후 경과연수
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
		재검사 주기
용접용기 (액화석유가스용 용접용기는 제외한다)	500L 이상	5년마다	2년마다	1년마다
	500L 미만	3년마다	2년마다	1년마다
액화석유가스용 용접용기	500L 이상	5년마다	2년마다	1년마다
	500L 미만	5년마다		2년마다
이음매 없는 용기 또는 복합재료용기	500L 이상	5년마다
	500L 미만	신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다, 10년을 초과한 것은 3년마다
액화석유가스용 복합재료용기		5년마다(설계조건에 반영되고, 지식경제부장관으로부터 안전한 것으로 인정을 받은 경우에는 10년마다)
용기부속품 (지식경제부 장관이 정하여 고시하는 것은 제외한다)	용기에 부착되지 아니한 것	2년마다
	용기에 부착된 것 (압축천연가스 자동차용기용 밸브 외의 내용적 125L 이하의 용기용 용기부속품은 제외한다)	검사 후 2년이 지나 용기부속품을 부착한 해당 용기의 재검사를 받을 때마다
비고 1. 재검사일은 재검사를 받지 않은 용기의 경우에는 신규검사일부터 산정하고, 재검사를 받은 용기의 경우에는 최종 재검사일부터 산정한다. 2. 제조 후 경과연수가 15년 미만이고 내용적이 500L 미만인 용접용기(액화석유가스용 용접용기를 포함한다)에 대하여는 재검사주기를 다음과 같이 한다. 가. 용기내장형 가스난방기용 용기는 6년 나. 내식성재료로 제조된 초저온 용기는 5년 3. 내용적 20L 미만인 용접용기(액화석유가스용 용접용기를 포함한다) 및 지게차용 용기는 10년, 자동차용 용기는 그 자동차를 폐차할 때까지의 기간(자동차운수사업에 사용되는 자동차용 용기는 「여객자동차 운수사업법」 제84조에 따른 해당 자동차의 차령기간)을 첫번째 재검사주기로 한다. 4. 1회용으로 제조된 용기는 사용 후 폐기한다. 5. 내용적 125L 미만인 용기에 부착된 용기부속품(지식경제부장관이 정하여 고시하는 것은 제외한다)은 그 부속품의 제조 또는 수입 시의 검사를 받은 날부터 2년이 지난 후 해당 용기의 첫 번째 재검사를 받게 될 때 폐기한다. 6. 복합재료용기 및 압축천연가스 자동차용 용기는 제조검사를 받은 날부터 15년이 되었을 때에 폐기한다. 7. 내용적 45 L 이상 125L 미만인 것으로서 제조 후 경과연수가 26년 이상된 액화석유가스용 용접용기는 폐기한다.

별표 22 제1호의 표를 다음과 같이 한다.

별지 제1호서식 앞쪽, 별지 제2호서식 앞쪽, 별지 제4호서식 앞쪽, 별지 제5호서식 앞쪽, 별지 제5호의2서식 앞쪽, 별지 제5호의3서식 앞쪽 및 별지 제10호서식 앞쪽의 담당 공무원 확인사항란 중 “법인등기부 등본”을 각각 “등기사항증명서”로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2010년 5월 31일부터 시행한다.

제2조(액화석유가스용 용접용기의 재검사에 관한 적용례) 별표 22 제1호의 개정규정은 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 재검사기간이 지나지 아니한 액화석유가스용 용접용기로서 이 규칙 시행 후 최초로 재검사를 받는 용기부터 적용한다. 다만, 제조 후 20년이 지난 액화석유가스용 용접용기는 종전의 규정에 따른 재검사를 받은 후부터 적용한다.

제3조(액화석유가스용 용접용기의 폐기에 관한 특례) 이 규칙 시행 당시 이미 제조된 액화석유가스용 용접용기(내용적 45L 이상 125L 미만인 것만 해당한다)로서 다음 각 호에 해당하는 용기는 별표 22 제1호 비고 제7호의 개정규정에도 불구하고, 다음 각 호의 구분에 따른 기간까지 폐기하지 아니하고 사용할 수 있다.

1. 제조 후 28년 이상 지난 용기: 2011년 5월 31일까지

2. 제조 후 27년 이상 지난 용기: 2012년 5월 31일까지

3. 제조 후 26년 이상 지난 용기: 2013년 5월 31일까지

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(허가신청서 등) ①ㆍ② (생 략)	제5조(허가신청서 등) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 제2항에 따른 신청을 받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기부 등본(법인인 경우만을 말한다)을 확인하여야 한다. ④ ～ ⑥ (생 략)	③ ------------------------지식경제부장관 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장-- 「전자정부법」 제36조제1항--------- 등기사항증명서(법인인 경우만을 말한다)를 -----------. ④ ～ ⑥ (현행과 같음)
제10조(용기등의 수리) ① (생 략)	제10조(용기등의 수리) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따라 용기등을 수리하는 자는 제1항제1호부터 제3호까지의 경우에는 해당 사업소의 안전관리책임자 또는 안전관리원의 자격을 가진 자의 감독하에, 제1항제4호의 경우에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 제51조제1항 및 별표 22 제4호가목3) 또는 4)에 따른 시공관리자 또는 시공자 전문교육을 이수한 자의 감독하에 용기등의 수리를 하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 받은 ----------------------------------------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제12조(사업자등의 지위승계 신고) ① (생 략) ② 제1항에 따른 신고서를 받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지위를 승계한 자의 법인등기부 등본(법인인 경우만을 말한다)을 확인하여야 한다.	제12조(사업자등의 지위승계 신고) ① (현행과 같음) ② ------------------------- 시장ㆍ군수ㆍ구청장--- 「전자정부법」 제36조제1항--------------------------------------------------- 등기사항증명서(법인인 경우만을 말한다)를 ------------.
제24조(안전성평가 대상시설) 법 제13조의2제1항에 따라 안전성평가를 하고 안전성향상계획을 작성하여야 하는 시설은 영 제9조 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설 및 그와 관련되는 설비로 한다.	제24조(안전성평가 대상시설) 법 제13조의2제1항 전단에서 “지식경제부령으로 정하는 시설”이란 ------------------------------------------------------------------------- 설비를 말한다.
제28조의2(시공감리) ① (생 략) ② 법 제16조제2항에 따라 한국가스안전공사가 고압가스배관의 설치공사 또는 변경공사를 감리할 때의 기준 및 감리방법은 다음 각 호와 같다. 1. (생 략) 2. 한국가스안전공사의 감리원은 다음 사항을 확인할 것 가. 시공자가 「건설산업기본법」 제9조에 따른 전문건설업의 등록을 한 자인지의 여부와 시공관리자가 「건설산업기본법」 제40조에 따른 건설기술자인지의 여부 나. (생 략) ③ (생 략)	제28조의2(시공감리) ① (현행과 같음) ② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. (현행과 같음) 2. ---------------------------------------------- 가. ---------------------------------------- 건설업(전문공사를 시공하는 업종을 말한다)-------------------------------------------------------------- 나. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제33조(정밀안전검진 대상) 법 제16조의3제1항에서 “지식경제부령으로 정하는 종류와 규모에 해당하는 노후시설”이란 다음 각 호의 요건에 해당하는 시설을 말한다. 1.ㆍ2. (생 략)	제33조(정밀안전검진 대상) ----------------------------------------------------- 규모에 해당되는 -------------------------------------------------------. 1.ㆍ2. (현행과 같음)
제34조(정밀안전검진의 실시주기 등) ① (생 략)	제34조(정밀안전검진의 실시주기 등) ① (현행과 같음)
② 법 제16조의3제1항에 따른 정밀안전검진(이하 “정밀안전검진”이라 한다)은 고압가스제조시설에 대하여 최초의 완성검사를 받은 날부터 15년이 경과한 연도 및 그 이후 최근 정기검사를 받은 날부터 2년이 경과하는 날이 속하는 연도의 정기보수기간에 받아야 한다. 다만, 해당 연도에 정기보수기간이 없는 경우에는 다음 각 호의 기간에 정밀안전검진을 받아야 한다.	② -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 정밀안전검진의 대상자와 영 제14조의2에 따른 정밀안전검진기관(이하 “정밀안전검진기관”이라 한다)이 협의하여 정하는 기간으로서 전년도 정기보수기간과 다음 연도의 정기보수기간 사이의 기간 제39조의2(압력용기에 대한 재검사의 면제) ① 영 제15조의2제1항제1호에 따라 압력용기의 재검사의 전부 또는 일부를 면제받으려는 자는 별지 제28호의2서식의 신청서에 다음 각 호에 대한 한국가스안전공사의 검토의견서를 첨부하여 제39조에 따른 재검사기간이 지나기 전 30일 이내에 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다.	2. -------------------------------------------- 정밀안전검진의 실시기관----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제39조의2(압력용기에 대한 재검사의 면제) ① ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 최근 2년간의 법 제11조제2항에 따른 안전관리규정의 준수상태	1. ------------ 법 제11조제1항-------------------------------
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
②ㆍ③ (생 략)	②ㆍ③ (현행과 같음)