■ 특수화물 선박운송 규칙 [별표 1] <개정 2023. 12. 11.>
비응집성물질(제16조의2제1항 관련)
번호	물질명	비고 (BCSN: Bulk Cargo Shipping Name)
1	불산알루미늄	ALUMINIUM FLUORIDE
2	질산암모늄	AMMONIUM NITRATE
3	질산암모늄계 비료	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
4	질산암모늄계 비료 MHB	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER MHB
5	질산암모늄계 비료(국제연합번호 2067)	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER(UN 2067)
6	질산암모늄계 비료(국제연합번호 2071)	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER(UN 2071)
7	황산암모늄	AMMONIUM SULPHATE
8	붕사(硼砂), 무수물(無水物)	BORAX, ANHYDROUS
9	수활석	BRUCITE
10	질산칼슘비료	CALCIUM NITRATE FERTILIZER
11	녹니석	CHLORITE
12	조개껍데기	CLAM SHELL
13	디암모늄 인산염	DIAMMONIUM PHOSPHATE
14	니켈철 슬래그(과립형)	FERRONICKEL SLAG(granulated)
15	그을음, 납 및 아연 함유물	FLUE DUST, CONTAINING LEAD AND ZINC
16	곡물정선부산물, 펠릿	GRAIN SCREENING PELLETS
17	과립형 황산제일철	GRANULAR FERROUS SULPHATE
18	납 함유 침출 잔류물	LEACH RESIDUE CONTAINING LEAD
19	황산 마그네슘 비료	MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS
20	일인산암모늄	MONOAMMONIUM PHOSPHATE
21	일인산암모늄(M.A.P.), 광물 농축 코팅	MONOAMMONIUM PHOSPHATE(M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING
22	인산이수소칼슘(MCP)	MONOCALCIUMPHOSPHATE(MCP)
23	과립 감람석(橄欖石)과 자갈 덩어리 산물	OLIVINE GRANULAR AND GRAVEL AGGREGATE PRODUCTS
24	감람석 모래	OLIVINE SAND
25	가성칼륨	POTASH
26	염화칼륨	POTASSIUM CHLORIDE
27	질산칼륨	POTASSIUM NITRATE
28	황산칼륨	POTASSIUM SULPHATE
29	모래, 광물 정광류, 방사성 물질, 저준위(LSA-I),(국제연합번호 2912)	SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY(LSA-I),(UN 2912)
30	가공된 기름진 야채의 씨드 케이크 및 다른 잔류물(그룹 B)	SEED CAKES AND OTHER RE-SIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES(group B)
31	가공된 기름진 야채의 씨드 케이크 및 다른 잔류물(그룹 C)	SEED CAKES AND OTHER RE-SIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES(group C)
32	질산나트륨과 질산칼륨 혼합물(국제연합번호 1499)	SODIUM NITRATE AND POTA-SSIUM NITRATE MIXTURE(UN 1499)
33	리티아 휘석(가공한 것)	SPODUMENE(UPGRADED)
34	사탕수수 바이오매스 펠릿	SUGARCANE BIOMASS PELLETS
35	과인산(3중 입자)	SUPERPHOSPHATE(triple granular)
36	합성 이산화 규소	SYNTHETIC SILICON DIOXIDE
37	타피오카	TAPIOCA
38	요소	UREA
39	첨가제 및 결합제(첨가제 또는 결합제)를 포함한 목재 펠릿	WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS
40	첨가제 및 결합제(첨가제 또는 결합제)를 포함하지 않은 목재 펠릿	WOOD PELLETS NOT CONTAINING ANY ADDITIVES AND/OR BINDERS
41	탄화(炭化) 목재	WOOD TORREFIED
비고: 위 표에 해당하는 물질은 건조될 때 비응집성물질로 취급하며, 그 밖의 모든 물질은 응집성물질로 취급한다.