■ 자동차관리법 시행규칙 [별표 5의2] <개정 2021. 8. 27.>

무상 제공 자료의 종류(제49조의6제1항 관련)

1. 검사용 고장진단기 제작을 위한 자료

가. 자료의 종류

1) 센서 고장진단코드(diagnostic code) 목록(코드의 명칭과 의미를 포함한다) 및 고장진단코드를 읽기 위하여 필요한 통신규약

2) 전지(배터리)의 최대ㆍ최소 셀 전압(전기자동차에 한정한다)

3) 검사 중 발생한 고장진단코드 삭제를 위한 자료(연료전지자동차에 한정한다)

나. 자료는 다음의 장치에 관한 것을 포함하여야 한다.

1) 적응순항제어장치(ACC)

2) 코너링조명등

3) 타이어공기압경고장치

4) 조향각도 제어장치

5) 비상자동제동장치

6) 능동형(active) 머리지지대

7) 능동형 후드 시스템

8) 능동형 스태빌라이저(좌우 자세 안정 보조장치)

9) 경사로 밀림방지 장치(HAC)

10) 차로유지지원장치(LKAS)

11) 오토 홀드(auto hold) 장치

12) 사각지대 감지장치(BSD)

13) 바퀴잠김방지식 제동장치(ABS)

14) 에어백

15) 좌석안전띠 프리텐셔너(pre-tensioner)

16) 좌석안전띠 경고장치(SBR)

17) 후측방 접근경고장치(RCTA)

18) 전방충돌경고장치(FCW)

19) 최고속도제한장치

20) 차로이탈경고장치(LDWS)

21) 전기식 제동장치(EBS)

22) 자동차안정성제어장치

23) 조절형 최고속도제한장치(SLA)

24) 지능형 최고속도제한장치(ISA)

25) 전기식 주차제동장치

26) 후미등 결함 알림 시스템

27) 전자식 차고 조절 장치

28) 구동력 제어장치

29) 적응형 전조등

30) 전자제어서스펜션(ECS)

31) 동력지원조향장치(전기식)

32) 전자식 사륜 구동 장치

33) 전자식 댐퍼 조정 장치

34) 긴급제동신호장치

2. 배출가스 관련 장치의 상태 확인을 위한 자료

가. 자료의 종류 : 자동차에 설치된 배출가스 관련 장치의 목록과 해당 장치의 정상 작동 여부를 확인하는데 필요한 통신규약 등 교통안전공단이 요구하는 자료

나. 자료는 다음의 장치에 관한 것을 포함하여야 한다.

1) 실화 감시장치

2) 연료계통 감시장치

3) 기타부품 감시장치

4) 촉매 감시장치

5) 가열식 촉매 감시장치

6) 증발가스계통 감시장치

7) 2차공기 공급계통 감시장치

8) 에어컨계통 감시장치

9) 산소센서 감시장치

10) 가열식 산소센서 감시장치

11) 배기가스 재순환계통 감시장치

3. 다음 각 목의 장치의 모의구동을 위한 자료[통신규약과 암호화 소스(seed key) 작동 알고리즘을 포함한다]

가. 주차보조시스템(PAS) 경보장치, 경음기

나. 창 닦이기

다. 후미등, 차폭등, 전조등, 방향지시등, 안개등, 제동등, 코너링조명등, 주간주행등

라. 소리발생장치(QRTV) 및 절연저항 모니터링 시스템(전기자동차에 한정한다)

마. 고압차단밸브 및 압축수소가스 용기밸브(연료전지자동차에 한정한다)

4. 다음 각 목의 사항을 포함한 정비매뉴얼

가. 전기회로도

나. 부품분해조립도

다. 진단가이드

라. 차체정비매뉴얼

5. 그 밖에 교통안전공단이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료