■ 먹는물관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2013.10.30>
냉ㆍ온수기 관리카드
점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	에어필터 교환시기	청소소독 (증기소독, 약품소독)	점검자 (성명, 서명)
< 참고사항 > 1. 냉ㆍ온수기 설치 금지장소 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소, 냉ㆍ난방기 앞에 설치하면 안됩니다. 2. 냉ㆍ온수기 관리방법 - 에어필터를 1년마다 1회 이상 교환하여야 합니다. - 6개월마다 1회 이상 고온ㆍ고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 소독ㆍ청소하여야 합니다. - 약품소독을 하는 경우에는 해당약품이 냉ㆍ온수기에 잔류하지 않도록 하여야 합니다. 3. 관리카드는 냉ㆍ온수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]