[제24호의3서식]<신설 1984.9.28>
중 기 정 기 점 검 기 록 부
소 유 자								중 기 등 록 지				점 검 유 효 기 간
성명				주소								. . . ~ . . .
중 기 명				중 기 등 록 번 호				규 격 및 형 식				점 검 연 월 일	정비완료연월일
												· · ·	· · ·
가. 공통사항
점 검 부 위			점 검 항 목			점검결과	정비개요		점 검 부 위		점 검 항 목			점검결과	정비개요
① 기 관	윤활장치		엔진오일(양·질)						항장치	롯 드 및 암 류	연결부마모 및 이음상태
			오일휠터상태								너큼암의 갈라짐 너클과의 이음상태
			엔진오일누설								결합부의 흔들림
	연료장치		연료누설							너 클	너클과 전차축과의 간격
			연료여과기								갈라짐
			분사압력, 분무상태							조향차륜	휠 얼라이먼트
			연료탱크 배수								좌우 회전 각도
	냉각장치		냉각수누설								킹핀과 부싱의 간격
			펜벨트느슨함·손상							조향포크	손상여부
			써모스타트 기능								포크스핀들의 이음상태
			냉각핀 손상						④ 제 동 장 치	제동페달	유격·상판과의 간격
	본 체		배기가스 상태								제동효력
			에어크리너 엘리멘트							제동레버	유격·제동효력
			실린더 헤드 볼트조임							파이프버 호 스	누유·손상·이음상태
			밸브 간극							롯 드 케 이 블	느슨함·흔들림·손상
			압축 압력							유 압 제동장치	유량
② 동 력	클러치및 변속장치		클러치 액량								마스터 실린더 기능
			페달유격, 상판간격								휠 실린더기능
			변속기오일누설·질							공 기 제 동 기	공기누설
			링크기구의 그리스								제동책바롯드의 행정
			클러치의 작용								제동발브중계변의 기능

전달장치	추 진 축	각 연결부 느슨함·손상				배력장치	유밀 및 기밀
		스플라인부의 흔들림					밸브의 기능
		베어링부 유격점검				드 럼 과 라 이 닝	드럼과 라이닝의 간격마모
		각 죠인트부 그리스주입					드럼의 취부 이음상태의 느슨함
	차동장치 후 차 축	오일누설여부					라챗트의 마모 및 손상
		오일(양, 질)			⑥ 주 행 장 치	차 축 차 륜	차축의 갈라짐여부
		비틀림 및 균열여부					휠너트의 조임
③ 조 충 장 치	핸 들	유동·느슨함·흔들림					허브베어링의 풀림
		조작상태 점검					크림볼트및허브볼트느슨함
	스티어링 기어박스 (파워스티어링포함)	오일누설					타이어 공기압 이상마모
		이음부느슨함, 축수부흔들림					립싸이드링·휠디스크 손상
		기어의백래쉬			⑥ 완	샤 시 스 프 링	손 상
		섹터 샤프트 갈라짐					좌우 가요 부동점검
	써스펜숀	느슨함·흔들림·손상여부					이음부 이완 및 손상여부
		연결부의 흔들림			장치	전기배선	접속부 느슨함 및 손상
	쇽압쇼바	기 능				축 전 지	액 량
⑦ 전 기	시동장치	이음상태					비 중
		피니온의 이음상태 마모					터미널의 상태
		브러쉬 마모·정류자 오손			⑧ 기 타		동화장치·후사경
	충진장치	발전기 브러쉬 마모·정류자 오손					제기·경음기·유리닦기
		충전작용					배기판·소음기
		발전기 및 전압조정기 가능					공기압축기·후레임등
나. 작업장치
점 검 부 위		점 검 항 목	점검결과	정비개요	점 검 부 위		점 검 항 목	점검결과	정비개요
① 덤	구동장치	드라이브 샤프트 흔들림			서	장 치	유압유의 양
		스플라인 회전방향 흔들림					감속기어의 누유
		플랜지 이음볼트 조임상태					체인장력·드라이브샤프트 갈라짐

프트럭	유압장치	펌프출력축과플랜지요크결합					트럭	드 럼 등		콘크리트 접착 상태
		펌프이음볼트 조임상태								드럼타이어와 밴드간격
		펌프오일 누설								가이드롤러와 밴드의 접촉
		실린더오일 누설								홉퍼실의 손상과 마모
		고무호스 갈라짐 간섭								슈트및트러스트바의 느슨함
		배관연결부 오일 누설								슈트회전축 잠금장치
		작동유의 상태								브레이크 마모
	기 타	서보후레임의 U볼트 체결								인터록킹 씨스템
		받침목의 마모						후 레 임 기 타		U볼트 및 기타볼트 조임
		각급유개소의 급유								용접부위 변형이상
② 믹	유 압	유압모터의 누유								급배수관 누수
		모터·펌프이음 볼트 체결								작업등
		고무호스 갈라짐 조인트누유								기 타
주 : 점검결과 양호한 항목은(V)로, 불량한 항목은(○)로, 기타는 각각 오른쪽의 기호에 따라 점검결과란에 기						구조변경			불 량		수 리		정 환	분 해		양 호		조 정
						◎			○		△		×	W		V		A
입한다.
정 비 업 체 명			허 가 번 호									정 비 기 술 자
대표 (인)												직위 성명 (인)